Guide de l'utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Préparation > Alimentation/Charge > Mise sous/hors tension de votre « WALKMAN »

## Mise sous/hors tension de votre « WALKMAN »

Pour mettre votre « WALKMAN » sous tension
Pour mettre votre « WALKMAN » hors tension

1. Touche OPTION/PWR OFF

1. Commutateur HOLD

### Pour mettre votre « WALKMAN » sous tension

Appuyez sur n’importe quelle touche pour mettre votre « WALKMAN » sous tension. Si apparaît en haut de l’écran, réglez le commutateur HOLD.

### Pour mettre votre « WALKMAN » hors tension

Maintenez la touche OPTION/PWR OFF enfoncée [Détails]. [POWER OFF] s’affiche, votre « WALKMAN » passe en mode de veille et l’écran s’éteint.
Conseil

- En mode de veille, votre « WALKMAN » continue à consommer de l’énergie, même si cette consommation est très réduite.

- En mode de pause, si aucune opération n’est effectuée pendant plus de 10 minutes, votre « WALKMAN » passe automatiquement en mode de veille, puis l’écran s’éteint. En mode de veille, appuyez sur n’importe quelle touche pour rallumer l’écran.

- Lorsque votre « WALKMAN » est en mode de veille, s’il n’y a aucune activité pendant environ une journée, il s’éteint totalement automatiquement.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser votre « WALKMAN » lorsqu’il est connecté à un ordinateur.

Haut de la page