WALKMAN felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A hangszóró használata > A hangszóró részei és kezelőszervei > Telepítés (csak az NWZ-E463K/E464K típusok esetében)

## Telepítés (csak az NWZ-E463K/E464K típusok esetében)

A felállítással kapcsolatos megjegyzések
Az állvány felszerelése
Megjegyzés

- Ne helyezze a hangszórót megdöntött helyzetbe.

- Ne tegye a hangszórót olyan helyre, ahol forróságnak, közvetlen napsütésnek, pornak, magas páratartalomnak vagy túlzott hidegnek van kitéve.

- Ügyeljen arra, hogy ha a hangszórót speciálisan kezelt (viaszozott, olajozott, polírozott stb.) padlón helyezi el, akkor a padló szennyeződhet vagy elszíneződhet.

1. Állítsa fel a hangszóró hátoldalán található állványt ().

1. Kapcsolja össze a „WALKMAN” lejátszót a hangszóróval.

### A felállítással kapcsolatos megjegyzések

- Ha egy szíj van csatolva a „WALKMAN” lejátszóhoz, azt helyezze a „WALKMAN” alá és az elejétől kívülre. A hangszóró használata előtt ellenőrizze, hogy a szíj szárai ne legyenek a hajlított vájatban.

- Vásárláskor a „WALKMAN” tartozéka a hangszóróba van rögzítve. Ha a tartozék lecsatolódik, kattanásig csúsztassa azt a hangszóróba, az ábrán látható módon.

### Az állvány felszerelése

Ha az állvány lecsatolódik, a következő eljárás követésével szerelje azt fel a hangszóróra.

1. Ügyeljen arra, hogy először az állvány jobb felső csuklópántját illessze a hangszóró hátulján lévő jobb oldali csapba.

1. Csuklópánt

1. Jobb oldali csap

1. Illessze a másik csuklópántot a bal oldali csapra, majd kattanásig nyomja le az állványt.

Ugrás a lap tetejére