WALKMAN Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso dell’altoparlante > Parti e comandi dell’altoparlante > Installazione (solo NWZ-E463K/E464K)

## Installazione (solo NWZ-E463K/E464K)

Note sull’installazione
Installazione del supporto
Nota

- Non collocare l’altoparlante in posizione inclinata.

- Non collocare l’altoparlante in luoghi troppo caldi o esposti alla luce diretta del sole, a polvere, elevata umidità o freddo intenso.

- Prestare attenzione quando si colloca l’altoparlante su un pavimento incerato, oliato, lucidato, ecc.: potrebbe macchiarsi o scolorirsi.

1. Sollevare il supporto situato nella parte posteriore dell’altoparlante ().

1. Installare il “WALKMAN” nell’altoparlante.

### Note sull’installazione

- Se al “WALKMAN” è applicata una cinghia, posizionarla in basso e verso l’esterno, di fronte al “WALKMAN”. Prima di usare l’altoparlante controllare che le corde della cinghia non si trovino nella scanalatura incurvata.

- Al momento dell’acquisto, l’attacco del “WALKMAN” è installato nell’altoparlante. Se l’attacco si distacca, farlo scorrere all’interno dell’altoparlante fino allo scatto, come mostrato in figura.

### Installazione del supporto

Se il supporto si stacca, installarlo nell’altoparlante con la seguente procedura.

1. Assicurarsi di inserire prima il perno in alto a destra del supporto nella fessura del lato destro nella parte posteriore dell’altoparlante.

1. Perno

1. Fessura del lato destro

1. Inserire l’altro perno nella fessura a sinistra, quindi premere il supporto fino a farlo scattare.

Vai all'inizio della pagina