Gebruikershandleiding voor WALKMAN
Afdrukken
Hoofdpagina > Gebruik van de luidspreker > Onderdelen en bedieningselementen van de luidspreker > Installatie (alleen NWZ-E463K/E464K)

## Installatie (alleen NWZ-E463K/E464K)

Opmerkingen over de installatie
De steun plaatsen
Opmerking

- Plaats de luidspreker niet in een schuine stand.

- Plaats de luidspreker niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan warmte, direct zonlicht, stof, vocht of extreme kou.

- Wees voorzichtig met het plaatsen van de luidspreker op een speciaal behandelde vloer (behandeld met was, met olie, gepolijst enz.). Er kunnen vlekken of verkleuringen ontstaan.

1. Klap de steun aan de achterkant van de luidspreker uit ().

1. Plaats uw "WALKMAN" in de luidspreker.

### Opmerkingen over de installatie

- Als er een draagriem vastgemaakt is aan uw "WALKMAN", plaatst u deze riem aan de onderkant en langs de voorkant van de "WALKMAN". Voor u de luidspreker gebruikt, controleert u of de koorden van de draagriem niet in de gebogen gleuf geklemd zitten.

- Het hulpstuk voor de "WALKMAN" wordt in de fabriek in de luidspreker geplaatst. Als het hulpstuk losraakt, schuift u het zoals weergegeven opnieuw in de luidspreker tot u een klik hoort.

### De steun plaatsen

Als de steun losraakt, bevestigt u deze opnieuw aan de luidspreker via de onderstaande procedure.

1. Maak het scharnier aan de rechterbovenkant van de steun eerst vast aan de rechterpin aan de achterzijde van de luidspreker.

1. Scharnier

1. Rechterpin

1. Maak het andere scharnier vast aan de linkerpin en druk vervolgens de steun naar beneden tot u een klik hoort.

Ga naar paginabegin