WALKMAN Brukerhåndbok
Skriv ut
Hovedsiden > Slik bruker du høytaleren > Høytalerens deler og kontrollknapper > Installasjon (kun NWZ-E463K/E464K)

## Installasjon (kun NWZ-E463K/E464K)

Merknader om installasjon
Installere sokkelen
Merknad

- Ikke plasser høytaleren på skrå.

- Ikke plasser høytaleren på varme steder eller slik at den utsettes for direkte sol, støv, høy fuktighet eller streng kulde.

- Vær forsiktig når du plasserer høytaleren på spesialbehandlet gulv (vokset, oljet, polert osv.). Høytaleren kan bli flekkete eller misfarget.

1. Sett opp sokkelen på baksiden av høytaleren ().

1. Installer "WALKMAN" i høytaleren.

### Merknader om installasjon

- Når det er festet en stropp til "WALKMAN", fører du den under og foran "WALKMAN". Før du bruker høytaleren, må du kontrollere at stroppen ikke ligger i sporet.

- Når du kjøper produktet, er festet for "WALKMAN" plassert i høytaleren. Hvis festet løsner, lar du det gli på plass i høytaleren til du hører et klikk (se illustrasjonen).

### Installere sokkelen

Hvis sokkelen løsner, installerer du den i høytaleren ved å følge prosedyren nedenfor.

1. Pass på at du først fester sokkelens øvre, høyre hengsel til den høyre tappen på baksiden av høytaleren.

1. Hengsel

1. Høyre tapp

1. Sett den andre hengselen på den venstre tappen og skyv sokkelen ned til den klikker på plass.

Gå til toppen av siden