WALKMAN Brukerhåndbok
Skriv ut
Hovedsiden > Spesifikasjoner > Spesifikasjoner > Spesifikasjoner

## Spesifikasjoner

Høytalerspesifikasjoner (RDP-NWT16)

#### Filformat som støttes

Musikk (inkludert podcaster (*1))
Lydformater (kodeks) | MP3 | Mediafilformat: MP3 (MPEG-1 Layer3)-filformat Filendelse: .mp3 Bithastighet: 32–320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 32, 44,1 og 48 kHz
WMA | Mediafilformat: ASF-filformat Filendelse: .wma Bithastighet: 32–192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Mediafilformat: MP4-filformat Filendelse: .mp4, .m4a, .3gp Bithastighet: 16–320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) (*4) Samplingsfrekvens (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 og 48 kHz
Linear PCM | Mediafilformat: Wave-Riff-filformat Filendelse: .wav Bithastighet: 1411 kbps Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz
Video (inkludert podcaster (*1))
Videoformater (kodeks) |  | Rammehastighet: Maks. 30 fps Oppløsning: Maks. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Mediafilformat: MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat Filendelse: .mp4, .m4v Profil: Baseline profile Nivå: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2 og 3 Bithastighet: Maks. 10 Mbps
MPEG-4 | Mediafilformat: MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat Filendelse: .mp4, .m4v Profil: Simple profile Bithastighet: Maks. 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Mediafilformat: ASF-filformat Filendelse: .wmv Profil: VC1 simple profile, main profile Bithastighet: Maks. 6 Mbps
Lydformater (kodeks) | AAC-LC (for AVC, MPEG-4) | Kanalnummer: Maks. 2 kanaler Samplingsfrekvens (*2): 24, 32, 44,1 og 48 kHz Bithastighet: Maks. 288 kbps/kanal
WMA (for Windows Media Video 9) | Bithastighet: 32–192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
Filstørrelse |  | Maks. 4 GB
Antall filer |  | Maks. 2000
Foto (*7)
Fotoformat (kodeks) | JPEG | Mediafilformat: Kompatibel med DCF 2.0-/Exif 2.21-filformat Filendelse: .jpg Profil: Baseline profile Antall piksler: Maks. 4096 × 4096 piksler (16 000 000 piksler)
Antall filer |  | Maks. 1000 filer/mapper
Taleinnspilling
Lydformat (kodeks) | MP3 | Bithastighet: 64, 128 og 256 kbps Samplingsfrekvens: 44,1 kHz

(*1) Maksimalt antall podcaster er 20 000.
(*2) Samplingfrekvensen svarer muligens ikke til alle kodere.
(*3) Opphavsrettsbeskyttede AAC-LC-filer kan ikke spilles av.
(*4) Ikke-standardiserte eller ikke-garanterte bithastigheter er tatt med avhengig av samplingfrekvensen.
(*5) Disse tallene indikerer den maksimal oppløsningen til videoer som kan spilles av, og indikerer ikke displayoppløsningen til "WALKMAN". Displayoppløsningen er 320 × 240.
(*6) Enkelte WMV-filer kan bare spilles av når de overføres med Windows Media Player.
(*7) Enkelte fotofiler kan ikke spilles av. Dette avhenger av filformatet deres.

#### Maksimalt antall sanger som kan spilles inn og tid til disposisjon (ca.)

De omtrentlige tidene er basert på at du bare overfører 4 minutters sanger (ikke videoer og fotografier) i MP3-format. Andre avspillbare lydfilformater kan gi andre antall sanger og tider enn MP3-formatet.

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Bithastighet | Antall | Tid | Antall | Tid | Antall | Tid
48 kbps | 2250 | 150 t 00 min | 4750 | 316 t 40 min | 9950 | 663 t 20 min
64 kbps | 1650 | 110 t 00 min | 3500 | 233 t 20 min | 7400 | 493 t 20 min
128 kbps | 845 | 56 t 20 min | 1750 | 116 t 40 min | 3700 | 246 t 40 min
256 kbps | 425 | 28 t 20 min | 885 | 59 t 00 min | 1850 | 123 t 20 min
320 kbps | 340 | 22 t 40 min | 710 | 47 t 20 min | 1450 | 96 t 40 min

#### Maksimal innspillingstid for videoer (ca.)

De omtrentlige tidene er basert på at du bare overfører videoer. Tiden kan variere avhengig av forholdene "WALKMAN" brukes under.

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Bithastighet | Tid | Tid | Tid
Videoformat: 384 kbps Lydformat: 128 kbps | 13 t 20 min | 28 t 00 min | 59 t 20 min
Videoformat: 768 kbps Lydformat: 128 kbps | 7 t 40 min | 16 t 00 min | 33 t 40 min

#### Maksimalt antall overførbare fotografier som kan tas (ca.)

Maks. 20 000
Antall fotografier som kan tas, kan være færre avhengig av filstørrelsene.

#### Maksimalt antall taleinnspillinger som kan tas opp

Maksimalt antall taleinnspillingsfiler som kan tas opp: 4000
Maksimalt antall taleinnspillingsmapper som kan tas opp: 255
Maksimalt antall taleinnspillingsfiler som kan tas opp i hver mappe: 255

#### Maksimalt antall spillelister

Maksimalt antall overførbare spillelister: 8192
Maksimalt antall sanger i hver spilleliste: 999

#### Kapasitet (brukertilgjengelig kapasitet) (*1)

NWZ-E463/E463K/E463HK: 4 GB (ca. 3,21 GB = 3 451 879 424 byte)
NWZ-E464/E464K: 8 GB (ca. 6,71 GB = 7 209 189 376 byte)
NWZ-E465: 16 GB (ca. 14,0 GB = 15 138 684 928 byte)
(*1) Den tilgjengelige lagringskapasiteten til "WALKMAN" kan variere.
En del av minnet brukes til datahåndteringsfunksjoner.

#### Utgangsnivå (hodetelefon)

Frekvensrespons
20–20 000 Hz (ved avspilling av datafil. Enkeltsignal er målt.)

#### FM-radio

FM-frekvensområde
87,5–108,0 MHz

#### HVIS (FM)

128 kHz

#### Antenne

Hodetelefonens ledningsantenne

#### Grensesnitt

Hodetelefon: Stereo-minikontakt
WM-PORT (flertilkoblingsterminal): 22 pinner
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

#### Brukstemperatur

5–35 °C

#### ﻿Strømkilde

- Innebygd, oppladbart litium-ion-batteri

- USB-strøm (fra en datamaskin via en USB-port til "WALKMAN")

#### Ladetid

Lading med USB
Ca. 3 timer (full lading), ca. 1,5 timer (ca. 80 %)

#### Batteriets levetid (kontinuerlig avspilling)

Faktisk batterilevetid kan variere avhengig av innstillingene. De anslåtte batteribrukstimene nedenfor er basert på typiske bruksforhold med "Grunnleggende innstilling for måling av batteriets levetid", som vist i tabellen nedenfor.
Merknad

- Det forbrukes litt batteristrøm selv om "WALKMAN" er slått av i en lengre periode.

- Batterilevetiden kan variere avhengig av voluminnstilling, bruksforhold og omgivelsestemperatur.

Musikk
Avspilling ved MP3 128 kbps | Ca. 50 timer
Avspilling ved WMA 128 kbps | Ca. 50 timer
Avspilling ved AAC-LC 128 kbps | Ca. 48 timer
Avspilling ved Linear PCM 1411 kbps | Ca. 55 timer
Video
Avspilling ved MPEG-4 384 kbps | Ca. 10 timer
Avspilling ved AVC Baseline 384 kbps | Ca. 10 timer
Avspilling ved WMV 384 kbps | Ca. 10 timer
FM-radio
Ved mottak av FM-kringkasting | Ca. 20 timer
Taleinnspilling
Opptak | Ca. 9 timer

#### "WALKMAN"-innstillinger som påvirker batteriets levetid

| Innstilling | Grunnleggende innstilling for måling av batteriets levetid
[Common Settings] | [Screen Off Timer] (*1) (*2) [Detaljer] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Detaljer] | [3]
[Battery Care] (*4) [Detaljer] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Detaljer] | [None] (*6)
[VPT (Surround)] (*5) [Detaljer] | [None]
[DSEE (Sound Enhance)] (*5) [Detaljer] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Detaljer] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Detaljer] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Detaljer] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Detaljer] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Detaljer] | [Off]

(*1) [Off]-innstillingen forkorter batteriets levetid med omtrent 80% sammenlignet med [30 Sec]-innstillingen.
(*2) Jo lenger ventetid, jo kortere batterilevetid for kontinuerlig musikkavspilling.
(*3) [5]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig videoavspilling med omtrent 45% sammenlignet med [3]-innstillingen.
(*4) [On]-innstillingen forkorter batteriets levetid med omtrent 10% sammenlignet med [Off]-innstillingen.
(*5) Innstilling av [Equalizer] til noe annet enn [None], [VPT (Surround)] til noe annet enn [None], [DSEE (Sound Enhance)] til [On], [Clear Stereo] til [On] og [Dynamic Normalizer] til [On] forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 50% sammenlignet med innstilling til [None] eller [Off].
(*6) Standardinnstillingen for "WALKMAN" som selges i Latin-Amerika, er [Custom 1]. [Custom 1]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 20% sammenlignet med [None]-innstillingen.
(*7) [x2.0]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 70% sammenlignet med [Off]-innstillingen.
(*8) [On (Screen Always On)]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 85% sammenlignet med [On]-innstillingen.
(*9) [Maximum Karaoke Mode]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 85% sammenlignet med [Off]-innstillingen.

#### Display

2 tommers TFT-fargedisplay med hvitt LED-baklys, QVGA (320 × 240 piksler), 262 144 farger

#### Mål (b/h/d, utstikkende deler ikke inkludert)

45 mm × 96,8 mm × 9,7 mm

#### Mål (b/h/d)

45 mm × 96,8 mm × 10 mm

#### Vekt

Ca. 58 g

### Høytalerspesifikasjoner (RDP-NWT16)

#### Nominell utgangseffekt

0,1 W + 0,1 W

#### Inngang

WM-PORT

#### Høytaler

40 mm diameter

#### Brukstemperatur

5–35 °C

#### Strømkrav

3,7 V

#### Strømkilde

Batteri fra "WALKMAN"

#### Beregnet strømforbruk

100 mA ("WALKMAN")

#### Mål (b/h/d)

156 × 110 × 24 mm

#### Mål (b/h/d, stående)

156 × 110 × 41 mm

#### Vekt

Ca. 130 g

#### Tilgjengelig avspillingstid

Ca. 15 timer
* [SP Output Optimizer] satt til [Off], MP3-avspilling, 128 kbps
Merknad

- Når [SP Output Optimizer] er satt til [RDP-NWT16] på "WALKMAN", kan batterilevetiden forkortes med ca. 30 %.

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Gå til toppen av siden