Podręcznik użytkownika odtwarzacza WALKMAN
Drukuj
Pierwsza strona > Korzystanie z głośnika > Elementy głośnika i sterowanie nim > Instalacja (tylko w modelu NWZ-E463K/E464K)

## Instalacja (tylko w modelu NWZ-E463K/E464K)

Uwagi dotyczące instalacji
Instalacja podstawy
Uwaga

- Nie wolno ustawiać głośników w przechylonej pozycji.

- Nie wolno ustawiać głośnika w miejscu o wysokiej temperaturze lub narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wysokiej wilgotności lub bardzo niskich temperatur.

- Podczas ustawiania głośnika na powlekanych powierzchniach (woskowanych, olejowanych, polerowanych itd.) należy zachować ostrożność. Może dojść do powstawania plan lub odbarwień.

1. Ustaw podstawę blisko tylnej części głośnika ().

1. Zainstaluj odtwarzacz „WALKMAN” w głośniku.

### Uwagi dotyczące instalacji

- Gdy do odtwarzacza „WALKMAN” jest przymocowany pasek, przełóż go przez spód do przodu odtwarzacza „WALKMAN”. Przed użyciem głośnika sprawdź, czy pasek nie jest włożony do zagiętego rowka.

- W momencie zakupu odtwarzacz „WALKMAN” jest włożony do głośnika. Jeśli złącze odczepi się, wsuń je na głośnik tak, jak to pokazano na ilustracji.

### Instalacja podstawy

Gdy podstawa odłączy się, zainstaluj ją na głośnikach zgodnie z poniższą procedurą.

1. Upewnij się, czy górny prawy zawias podstawy jest przymocowany do prawego bolca z tyłu głośnika.

1. Zawias

1. Prawy bolec

1. Nałóż lewy zawias na lewy bolec, a następnie dociśnij podstawę tak, aby usłyszeć dźwięk kliknięcia.

Początek strony