Manual do utilizador do WALKMAN
Imprimir
Página principal > Como utilizar a coluna > Peças e controlos da coluna > Instalação (apenas para os modelos NWZ-E463K/E464K)

## Instalação (apenas para os modelos NWZ-E463K/E464K)

Notas sobre a instalação
Instalar o suporte
Nota

- Não coloque a coluna numa posição inclinada.

- Não coloque a coluna em locais quentes ou sujeitos à incidência directa da luz solar, pó, humidade elevada ou frio extremo.

- Proceda com cuidado ao colocar a coluna num pavimento com um tratamento especial (encerado, polido, etc.), pois este pode ficar manchado ou perder a cor.

1. Posicione o suporte localizado na parte posterior da coluna ().

1. Instale o “WALKMAN” na coluna.

### Notas sobre a instalação

- Quando estiver colocada uma correia no seu “WALKMAN”, coloque-a por baixo e por fora, virada para a frente do “WALKMAN”. Antes de utilizar a coluna, verifique se os fios da correia não se encontram na ranhura curva.

- No momento da compra, o acessório de ligação para o “WALKMAN” vem colocado na coluna. Se o acessório de ligação sair, faça-o deslizar e coloque-o na coluna até este encaixar, conforme indicado na ilustração.

### Instalar o suporte

Se o suporte sair, instale-o na coluna, seguindo o procedimento apresentado abaixo.

1. Coloque, em primeiro lugar, a patilha direita superior do suporte no pino do lado direito na parte posterior da coluna.

1. Patilha

1. Pino do lado direito

1. Coloque a outra patilha no pino esquerdo e, em seguida, carregue no suporte até este encaixar.

Ir para o início da página