Manual do utilizador do WALKMAN
Imprimir
Página principal > Preparativos > Alimentação/carregamento > Ligar e desligar o “WALKMAN”

## Ligar e desligar o “WALKMAN”

Para ligar o seu “WALKMAN”
Para desligar o seu “WALKMAN”

1. Botão OPTION/PWR OFF

1. Interruptor HOLD

### Para ligar o seu “WALKMAN”

Carregue em qualquer botão para ligar o seu “WALKMAN”. Se a indicação aparecer no topo do ecrã, faça deslizar o interruptor HOLD.

### Para desligar o seu “WALKMAN”

Carregue sem soltar no botão OPTION/PWR OFF [Detalhes]. [POWER OFF] aparece, o “WALKMAN” entra no modo de espera e o ecrã desliga-se.
Sugestão

- O “WALKMAN” consome muito ligeiramente a carga da bateria, mesmo se estiver no modo de espera.

- Durante a pausa, se não efectuar qualquer operação durante cerca de 10 minutos, o “WALKMAN” entra automaticamente em modo de espera e o ecrã desliga-se. No modo de espera, carregue em qualquer botão para ligar novamente o ecrã.

- Enquanto o “WALKMAN” está no modo de espera, se não for realizada qualquer operação durante um dia, este desliga-se automaticamente na sua totalidade.

Nota

- Não é possível utilizar o “WALKMAN” quando este estiver ligado a um computador.

Ir para o início da página