Ghid de utilizare WALKMAN
Imprimare
Prima pagină > Modul de utilizare a difuzorului > Componente şi comenzi ale difuzorului > Instalare (doar pentru NWZ-E463K/E464K)

## Instalare (doar pentru NWZ-E463K/E464K)

Despre instalare
Instalarea standului
Notă

- Nu aşezaţi difuzorul într-o poziţie înclinată.

- Nu aşezaţi difuzorul în locaţii care sunt fierbinţi sau care expuse direct la raze solare, praf, umezeală ridicată sau frig extrem.

- Aveţi grijă când aşezaţi difuzorului pe o suprafaţă special tratată (ceruită, uleioasă, lucioasă etc.) deoarece pot apărea semne de pătare sau decolorare.

1. Setaţi standul din spatele difuzorului ().

1. Instalaţi „WALKMAN” în difuzor.

### Despre instalare

- Când se ataşează o curea la „WALKMAN”, aşezaţi-o sub şi în afară, în faţa „WALKMAN”. Înainte de a utiliza difuzorul, verificaţi că şnururile curelei nu se află în canelura curbată.

- La achiziţionare, ataşamentul pentru „WALKMAN” este setat în difuzor. Dacă ataşamentul se desprinde, glisaţi şi setaţi-l în difuzor până când se aude un declic aşa cum se poate observa în imagine.

### Instalarea standului

Când standul se desprinde, instalaţi standul în difuzor urmând procedura de mai jos.

1. Asiguraţi-vă că aţi montat întâi balamaua dreaptă superioară a standului pe ştiftul din partea dreaptă de pe spatele difuzorului.

1. Balama

1. Ştiftul din partea dreaptă

1. Montaţi cealaltă balama pe ştiftul din partea stângă şi apăsaţi apoi standul până când se aude un declic.

În susul paginii