Ghid de utilizare WALKMAN
Imprimare
Prima pagină > Primii paşi > Componente şi comenzi > Componente şi comenzi

## Componente şi comenzi

1. Buton BACK/HOME [Detalii]

Apăsaţi pentru a înainta cu un nivel în ecranul cu listă sau pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul BACK/HOME pentru a afişa meniul principal.

1. Buton cu 5 căi (*1) [Detalii]

Apăsaţi pentru a începe redarea sau pentru a naviga prin meniurile afişate pe ecranul „WALKMAN”.
(*1) Acesta are un punct tactil. Utilizaţi-l pentru a facilita operaţiile cu butoane.

1. Mufă căşti

Introduceţi mufa pentru căşti până la confirmarea sonoră a fixării. În cazul în care căştile sunt conectate incorect, sunetele transmise de acestea vor fi afectate.

1. Mufă WM-PORT

Conectaţi cablul USB (inclus) sau dispozitivele periferice (neincluse).

1. Afişajul

1. Buton VOL + (*1)/–

Apăsaţi-l pentru a regla volumul.
(*1) Acesta are un punct tactil. Utilizaţi-l pentru a facilita operaţiile cu butoane.

1. Buton OPTION/PWR OFF [Detalii]

Apăsaţi pentru a afişa meniul cu opţiuni.
Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul OPTION/PWR OFF, ecranul se stinge, iar „WALKMAN” intră în modul aşteptare [Detalii].

1. Comutator HOLD

Puteţi proteja „WALKMAN” împotriva utilizării accidentale în timpul transportului prin setarea comutatorului HOLD. Prin glisarea comutatorului HOLD în direcţia săgeţii , toate butoanele operaţionale sunt dezactivate.

1. Orificiu pentru curea

Acesta se utilizează pentru ataşarea unei curele (neinclus).

1. Microfon [Detalii]

Utilizaţi pentru a efectua înregistrări vocale.

1. RESET buton [Detalii]

Apăsaţi pe butonul RESET cu un ac mic etc., pentru a reiniţializa „WALKMAN”.
În susul paginii