Ghid de utilizare WALKMAN
Imprimare
Prima pagină > Primii paşi > Componente şi comenzi > Instalarea auricularelor

## Instalarea auricularelor

Dacă auricularele nu sunt corect poziţionate în urechi, este posibil ca efectul sunetului să nu fie optim. Pentru a beneficia de o mai bună calitate a sunetului, utilizaţi auriculare de alte dimensiuni sau reglaţi poziţia acestora astfel încât să fie amplasate comod în urechi şi să se potrivească lejer cu acestea.
Auricularele de dimensiune M sunt ataşate la căşti înainte de livrare. Dacă vi se pare că auricularele de dimensiune M nu sunt amplasate comod în urechi, înlocuiţi-le cu auriculare de dimensiune S sau L (incluse). Confirmaţi dimensiunea auricularelor prin verificarea culorii de la interior.
La înlocuirea auricularelor, rotiţi-le pentru a le instala ferm pe căşti pentru a preveni desprinderea auricularului şi rămânerea acestuia în ureche.
Auricularele de dimensiune SS, care sunt mai mici decât cele S, sunt disponibile în anumite ţări/regiuni.
Notă

- Seria NWZ-E460HK nu include auriculare

#### Dimensiuni auricular (culoare la interior)

#### Pentru a detaşa un auricular

Ţinând de cască, răsuciţi şi scoateţi auricularul.
Sfat

- Dacă auricularul alunecă şi nu poate fi detaşat, împăturiţi-l într-o cârpă uscată şi moale.

#### Pentru a ataşa un auricular

Rotiţi şi împingeţi piesele din interiorul auricularului în cască până când partea proeminentă a căştii este acoperită complet.
În susul paginii