Bruksanvisning för Walkman
Skriv ut
Försida > Använda högtalaren > Högtalarens delar och kontroller > Installation (endast NWZ-E463K/E464K)

## Installation (endast NWZ-E463K/E464K)

Att observera beträffande installation
Montera stödet
Obs

- Placera inte högtalaren på en yta som lutar.

- Placera inte högtalaren på platser som är varma eller utsätts för direkt solljus, damm, hög luftfuktighet eller extrem kyla.

- Var försiktig när högtalaren placeras på ett specialbehandlat (vaxat, oljat, polerat m.m.) golv, eftersom den kan orsaka fläckbildning eller missfärgning.

1. Fäll ut stödet på högtalarens baksida ().

1. Placera din ”WALKMAN” i högtalaren.

### Att observera beträffande installation

- När det sitter en rem i din ”WALKMAN” ska den sättas under och dras ut framför din ”WALKMAN”. Kontrollera så att inte remmens trådar ligger i det böjda spåret innan du använder högtalaren.

- Fästet för din ”WALKMAN” sitter i högtalaren när du köper den. Om fästet lossar ska du skjuta ut det och trycka tillbaka det i högtalaren tills det klickar på plats precis så som bilden visar.

### Montera stödet

När stödet lossar monteras det tillbaka på högtalaren enligt förfarandet nedan.

1. Se till att stödets övre högra gångjärn fästs på det högra stiftet på högtalarens baksida först.

1. Gångjärn

1. Höger stift

1. Fäst det andra gångjärnet på det vänstra stiftet och tryck därefter ner stödet tills det klickar på plats.

Gå till början av sidan