Priročnik za uporabo WALKMAN
Tiskaj
Na vrh > Tehnični podatki > Tehnični podatki > Tehnični podatki

## Tehnični podatki

Tehnični podatki o zvočniku (RDP-NWT16)

#### Podprti formati datotek

Glasba (vključno s poddajami (*1))
Avdioformati (kodek) | MP3 | Format predstavnostne datoteke: datotečni format MP3 (MPEG-1 Layer3) Pripona: .mp3 Bitna hitrost: od 32 do 320 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) Frekvenca vzorčenja (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Format predstavnostne datoteke: datotečni format ASF Pripona: .wma Bitna hitrost: od 32 do 192 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) Frekvenca vzorčenja (*2): 44,1 kHz * Združljivo z WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Format predstavnostne datoteke: datotečni format MP4 Pripona: .mp4, .m4a, .3gp Bitna hitrost: od 16 do 320 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) (*4) Frekvenca vzorčenja (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Format predstavnostne datoteke: datotečni format Wave-Riff Pripona: .wav Bitna hitrost: 1.411 kb/s Frekvenca vzorčenja (*2): 44,1 kHz
Videoposnetki (vključno s poddajami (*1))
Videoformati (kodek) |  | Število sličic: najv. 30 sličic/s Ločljivost: najv. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Format predstavnostne datoteke: datotečni format MP4, videoformat »Pomnilniški ključ« Pripona: .mp4, .m4v Profil: profil Baseline Raven: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Bitna hitrost: najv. 10 Mb/s
MPEG-4 | Format predstavnostne datoteke: datotečni format MP4, videoformat »Pomnilniški ključ« Pripona: .mp4, .m4v Profil: profil Simple Bitna hitrost: najv. 6 Mb/s
Windows Media Video 9 (*6) | Format predstavnostne datoteke: datotečni format ASF Pripona: .wmv Profil: profil VC1 simple, profil main Bitna hitrost: najv. 6 Mb/s
Avdioformati (kodek) | AAC-LC (za AVC, MPEG-4) | Število kanalov: najv. 2 kanala Frekvenca vzorčenja (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitna hitrost: najv. 288 kb/s / kanal
WMA (za Windows Media Video 9) | Bitna hitrost: od 32 do 192 kb/s (podpira spremenljivo bitno hitrost (VBR)) Frekvenca vzorčenja (*2): 44,1 kHz * Združljivo z WM-DRM 10
Velikost datoteke |  | Najv. 4 GB
Število datotek |  | Najv. 2.000
Fotografije (*7)
Format fotografij (kodek) | JPEG | Format predstavnostne datoteke: združljiv z datotečnim formatom DCF 2.0/Exif 2.21 Pripona: .jpg Profil: profil Baseline Število točk: najv. 4.096 × 4.096 točk (16.000.000 točk)
Število datotek |  | Najv. 1.000 datotek/mapo
Zvočni posnetki
Avdioformat (kodek) | MP3 | Bitna hitrost: 64, 128, 256 kb/s Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz

(*1) Največje možno število posnetih poddaj je 20.000.
(*2) Frekvenca vzorčenja se morda ne ujema z vsemi dekoderji.
(*3) Avtorsko zaščitenih datotek AAC-LC ni mogoče predvajati.
(*4) Nestandardne ali nezajamčene bitne hitrosti so odvisne od frekvence vzorčenja.
(*5) Te številke prikazujejo največjo ločljivost predvajanih videoposnetkov in ne prikazujejo ločljivosti zaslona naprave »WALKMAN«. Ločljivost zaslona je 320 × 240.
(*6) Nekatere datoteke WMV je mogoče predvajati le, če jih prenesete s programom Windows Media Player.
(*7) Nekaterih formatov datotek fotografij ni mogoče predvajati.

#### Največje možno število posnetih skladb in čas (pribl.)

Ocenjen je približen čas prenosa ali snemanja izključno 4-minutnih skladb (brez videoposnetkov in fotografij) v formatu MP3. Število in čas predvajanja avdiodatotek v drugih formatih se lahko razlikuje od podatkov za format MP3.

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Bitna hitrost | Število | Čas | Število | Čas | Število | Čas
48 kb/s | 2.250 | 150 ur 00 min | 4.750 | 316 ur 40 min | 9.950 | 663 ur 20 min
64 kb/s | 1.650 | 110 ur 00 min | 3.500 | 233 ur 20 min | 7.400 | 493 ur 20 min
128 kb/s | 845 | 56 ur 20 min | 1.750 | 116 ur 40 min | 3.700 | 246 ur 40 min
256 kb/s | 425 | 28 ur 20 min | 885 | 59 ur 00 min | 1.850 | 123 ur 20 min
320 kb/s | 340 | 22 ur 40 min | 710 | 47 ur 20 min | 1.450 | 96 ur 40 min

#### Najdaljši možen čas snemanja videoposnetkov (pribl.)

Ocena približnega časa, če prenašate samo videoposnetke. Čas je odvisen od pogojev uporabe naprave »WALKMAN«.

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Bitna hitrost | Čas | Čas | Čas
Videoformat: 384 kb/s Avdioformat: 128 kb/s | 13 ur 20 min | 28 ur 00 min | 59 ur 20 min
Videoformat: 768 kb/s Avdioformat: 128 kb/s | 7 ur 40 min | 16 ur 00 min | 33 ur 40 min

#### Največje možno število posnetih fotografij, ki jih lahko prenesete (pribl.)

Najv. 20.000
Število posnetih fotografij je odvisno od velikosti datotek, zato je lahko manjše.

#### Največje število zvočnih posnetkov

Največje možno število zvočnih posnetkov: 4.000
Največje možno število map z zvočnimi posnetki: 255
Največje možno število zvočnih posnetkov v mapi z zvočnimi posnetki: 255

#### Največje število posnetih seznamov predvajanja

Največje število prenesenih seznamov predvajanja: 8.192
Največje število skladb na seznamu predvajanja: 999

#### Zmogljivost (na voljo uporabniku) (*1)

NWZ-E463/E463K/E463HK: 4 GB (pribl. 3,21 GB = 3.451.879.424 bajtov)
NWZ-E464/E464K: 8 GB (pribl. 6,71 GB = 7.209.189.376 bajtov)
NWZ-E465: 16 GB (pribl. 14,0 GB = 15.138.684.928 bajtov)
(*1) Razpoložljiva zmogljivost naprave »WALKMAN« se lahko spreminja.
Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanja s podatki.

#### Izhod (slušalke)

Frekvenčni odziv
od 20 do 20.000 Hz (pri predvajanju podatkovne datoteke, meritev enojnega signala)

#### FM radio

Razpon frekvenc FM
od 87,5 do 108,0 MHz

#### IF (FM)

128 kHz

#### Antena

Antena v kablu slušalk

#### Vmesnik

Slušalke: stereo mini vhod
WM-PORT (večpinski priključni terminal): 22 zatičev
USB za visoke hitrosti (združljiv z USB 2.0)

#### Obratovalna temperatura

od 5 °C do 35 °C

#### ﻿Vir napajanja

- Vgrajena litij-ionska baterija za polnjenje

- Napajanje USB (iz računalnika prek konektorja USB naprave »WALKMAN«)

#### Čas polnjenja

Polnjenje prek USB
Pribl. 3 ure (popolno), pribl. 1,5 ure (pribl. 80%)

#### Življenjska doba baterije (neprekinjeno predvajanje)

Dejanska življenjska doba baterije se spreminja glede na nastavitve. Spodaj prikazano ocenjeno število ur uporabe je izračunano na podlagi običajnih pogojev uporabe, kjer so uporabljene spodaj prikazane »Osnovne nastavitve merjenja življenjske dobe baterije«.
Opomba

- Tudi če je »WALKMAN« dlje časa izklopljen, se baterija zelo počasi prazni.

- Življenjska doba baterije se lahko spreminja glede na nastavitve glasnosti, pogoje uporabe in temperaturo okolja.

Glasba
Predvajanje formata MP3 pri 128 kb/s | Pribl. 50 ur
Predvajanje formata WMA pri 128 kb/s | Pribl. 50 ur
Predvajanje formata AAC-LC pri 128 kb/s | Pribl. 48 ur
Predvajanje prek Linear PCM pri 1.411 kb/s | Pribl. 55 ur
Video
Predvajanje formata MPEG-4 pri 384 kb/s | Pribl. 10 ur
Predvajanje formata AVC v profilu Baseline pri 384 kb/s | Pribl. 10 ur
Predvajanje formata WMV pri 384 kb/s | Pribl. 10 ur
FM radio
Sprejemanje FM-oddajanja | Pribl. 20 ur
Snemanje zvoka
Snemanje | Pribl. 9 ur

#### Nastavitve naprave »WALKMAN«, ki vplivajo na življenjsko dobo baterije

| Nastavitev | Osnovna nastavitev merjenja življenjske dobe baterije
[Common Settings] | [Screen Off Timer] (*1) (*2) [Detajli] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Detajli] | [3]
[Battery Care] (*4) [Detajli] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Detajli] | [None] (*6)
[VPT (Surround)] (*5) [Detajli] | [None]
[DSEE (Sound Enhance)] (*5) [Detajli] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Detajli] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Detajli] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Detajli] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Detajli] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Detajli] | [Off]

(*1) Nastavitev [Off] skrajša življenjsko dobo baterije za približno 80% v primerjavi z nastavitvijo [30 Sec].
(*2) Daljši čas čakanja pomeni krajšo življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe.
(*3) Nastavitev [5] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje videoposnetkov za približno 45% v primerjavi z nastavitvijo [3].
(*4) Nastavitev [On] skrajša življenjsko dobo baterije za približno 10% v primerjavi z nastavitvijo [Off].
(*5) Če za [Equalizer] izberete karkoli, razen [None], za [VPT (Surround)] karkoli, razen [None], za [DSEE (Sound Enhance)] izberete [On], za [Clear Stereo] izberete [On] in za [Dynamic Normalizer] izberete [On], se življenjska doba baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe skrajša za približno 50% v primerjavi z nastavitvijo [None] ali [Off].
(*6) Privzeta nastavitev naprav »WALKMAN«, ki so naprodaj v Latinski Ameriki, je [Custom 1]. Nastavitev [Custom 1] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 20% v primerjavi z nastavitvijo [None].
(*7) Nastavitev [x2.0] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 70% v primerjavi z nastavitvijo [Off].
(*8) Nastavitev [On (Screen Always On)] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 85% v primerjavi z nastavitvijo [On].
(*9) Nastavitev [Maximum Karaoke Mode] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 85% v primerjavi z nastavitvijo [Off].

#### Zaslon

2-palčni barvni zaslon TFT z belo LED-osvetlitvijo ozadja, QVGA (320 × 240 točk), 262.144 barv

#### Mere (š/v/g, brez štrlečih delov)

45 mm × 96,8 mm × 9,7 mm

#### Mere (š/v/g)

45 mm × 96,8 mm × 10 mm

#### Masa

Pribl. 58 g

### Tehnični podatki o zvočniku (RDP-NWT16)

#### Neprekinjeni izhod RMS

0,1 W + 0,1 W

#### Vhod

WM-PORT

#### Zvočnik

Premer 40 mm.

#### Obratovalna temperatura

od 5 °C do 35 °C

#### Zahteve glede napajanja

3,7 V

#### Vir napajanja

Baterija v napravi »WALKMAN«

#### Nazivna poraba toka

100 mA (»WALKMAN«)

#### Mere (š/v/g)

156 × 110 × 24 mm

#### Mere (š/v/g, pokončno)

156 × 110 × 41 mm

#### Masa

Pribl. 130 g

#### Razpoložljivi čas predvajanja

Pribl. 15 ur
* Za [SP Output Optimizer] je izbrano [Off], predvajanje MP3, 128 kb/s
Opomba

- Če je za [SP Output Optimizer] izbrano [RDP-NWT16] v napravi »WALKMAN«, se lahko življenjska doba baterije skrajša za pribl. 30%.

Zasnova in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pojdi na vrh strani