Priročnik za uporabo WALKMAN
Tiskaj
Na vrh > Uporaba zvočnika > Deli in krmilniki zvočnika > Namestitev (samo NWZ-E463K/E464K)

## Namestitev (samo NWZ-E463K/E464K)

Opombe o namestitvi
Namestitev stojala
Opomba

- Zvočnika ne postavite na nagnjeno površino.

- Zvočnika ne postavite na mesto, kjer je izpostavljen vročini ali neposredni sončni svetlobi, prahu, visoki vlažnosti ali mrazu.

- Posebej bodite pozorni, če postavite zvočnik na obdelana tla (povoskana, naoljena ali polirana), saj se lahko umaže ali razbarva.

1. Izvlecite stojalo na hrbtni strani zvočnika ().

1. Vstavite »WALKMAN« v zvočnik.

### Opombe o namestitvi

- Če je na napravo »WALKMAN« pripet pašček, ga namestite pod »WALKMAN«, tako da bo spredaj gledal ven. Pred uporabo zvočnika poskrbite, da vrvica paščka ne bo ujeta v zaobljeni odprtini.

- Nastavek za »WALKMAN« je ob nakupu nameščen v zvočniku. Če se nastavek sname, ga potisnite v zvočnik toliko, da se zatakne, kot kaže slika.

### Namestitev stojala

Če se stojalo sname, ga namestite na zvočnik po spodnjem postopku.

1. Najprej nataknite odprtino na zgornjem desnem kotu stojala na tečaj na desni strani hrbtne strani zvočnika.

1. Odprtina

1. Tečaj na desni strani

1. Drugo odprtino nataknite na levi tečaj in stojalo pritisnite navzdol, da se zatakne.

Pojdi na vrh strani