Priročnik za uporabo WALKMAN
Tiskaj
Na vrh > Uvod > Deli in krmilniki > Namestitev ušesnih čepkov

## Namestitev ušesnih čepkov

Če ušesni čepki ne sedejo v uho, zvočni učinek morda ne bo optimalen. Če želite zagotoviti boljšo kakovost zvoka, zamenjajte velikost ušesnih čepkov ali prilagodite položaj ušesnih čepkov, da bodo ti udobno in tesno sedli v uho.
V tovarni se v slušalke vstavijo ušesni čepki velikosti M. Če menite, da vam ušesni čepki velikosti M ne ustrezajo, jih zamenjajte z ušesnimi čepki velikosti S ali L (priloženo). Velikost ušesnih čepkov ugotovite po barvi njihove notranjosti.
Pri zamenjavi ušesnih čepkov jih zavrtite, da se trdno namestijo na slušalkah, sicer se lahko snamejo in ostanejo v ušesu.
V nekaterih državah/območjih so na voljo ušesni čepki velikosti SS, ki so manjši od velikosti S.
Opomba

- Serija NWZ-E460HK ne vključuje ušesnih čepkov

#### Velikosti ušesnih čepkov (barva notranjosti)

#### Odstranjevanje ušesnega čepka

Držite slušalko in zasučite ušesni čepek, da se sname.
Namig

- Če ušesni čepek drsi in ga ne morete sneti, ga ovijte v mehko suho krpo.

#### Namestitev ušesnega čepka

Zasučite in potisnite notranjost ušesnega čepka na slušalko, da ta v celoti prekrije štrleči del slušalke.
Pojdi na vrh strani