دليل مستخدم جهاز WALKMAN
طباعة
الصفحة الرئيسية > الإعدادات > إعدادات عامة > ضبط شاشة التوقف [Screensaver Settings]

## ضبط شاشة التوقف [Screensaver Settings]

ضبط شاشة التوقف على تشغيل/إيقاف تشغيل
ضبط نوع شاشة التوقف
ضبط وقت انتظار شاشة التوقف
في حالة عدم إجراء أية عمليات تشغيل لفترة، يبدأ المشغل في تشغيل شاشة التوقف. يمكنك ضبط شاشة التوقف إما لمجرد إخلاء الشاشة أو لعرض عرض شرائح الصور الفوتوغرافية على المشغل. يمكنك أيضًا ضبط وقت الانتظار لبدء تشغيل شاشة التوقف.

### ضبط شاشة التوقف على تشغيل/إيقاف تشغيل

1. من القائمة الرئيسية، حدد ا[Settings] ا[Common Settings] ا[Screensaver] ا[On/Off] نوع الإعداد المطلوب.

النوع | الوصف
[On] | لتشغيل شاشة التوقف في حالة عدم إجراء أية عمليات تشغيل لمدة زمنية معينة. (الإعداد الافتراضي)
[Off] | لعدم تشغيل شاشة التوقف.

### ضبط نوع شاشة التوقف

1. من القائمة الرئيسية، حدد ا[Settings] ا[Common Settings] ا[Screensaver] ا[Type] نوع الإعداد المطلوب.

النوع | الوصف
[Blank] | لإخلاء الشاشة. (الإعداد الافتراضي)
[Slide Show] | لعرض عرض الشرائح عند توصيل المشغل بمأخذ التيار المتردد. اضبط إعداد عرض الشرائح على النحو التالي. (*1)

(*1) يتم عرض عرض الشرائح فقط عند توصيل المشغل بمأخذ تيار متردد ووجود صور فوتوغرافية يراد عرضها في عرض الشرائح. إذا كان المشغل يعمل من البطارية، فستقوم شاشة التوقف بإخلاء الشاشة بغض النظر عن الإعداد. وعند شحنها بالكامل وفي حالة عدم تشغيل أية أغنيات، فسيتم إيقاف عرض الشرائح. وفي حالة عدم وجود صور فوتوغرافية لعرضها في عرض الشرائح، فستقوم شاشة التوقف بإعتام الشاشة.

#### ضبط إعداد عرض الشرائح

عند تحديد [Slide Show]، تظهر شاشة [Slide Show] لضبط إعداد عرض الشرائح. حدد نوع الإعداد المطلوب.

النوع | الوصف
[All Photos (VERT)] | لعرض عرض شرائح لجميع الصور الموجودة بالمشغل، في اتجاه رأسي.
[All Photos (HORZ)] | لعرض عرض شرائح لجميع الصور الموجودة بالمشغل، في اتجاه أفقي.
[Folder (VERT)] | لعرض عرض شرائح للصور الموجودة في المجلد [SCREENSAVER] ضمن المجلد [PICTURE]، في اتجاه رأسي. (الإعداد الافتراضي)
[Folder (HORZ)] | لعرض عرض شرائح للصور الموجودة في المجلد [SCREENSAVER] ضمن المجلد [PICTURE]، في اتجاه أفقي.

### ضبط وقت انتظار شاشة التوقف

1. من القائمة الرئيسية، حدد ا[Settings] ا[Common Settings] ا[Screensaver] ا[Delay] نوع الإعداد المطلوب.

النوع | الوصف
[15 Sec] | لعرض شاشة التوقف في حالة عدم إجراء أية عمليات لمدة 15 ثانية.
[30 Sec] | لعرض شاشة التوقف في حالة عدم إجراء أية عمليات لمدة 30 ثانية. (الإعداد الافتراضي)
[1 Min] | لعرض شاشة التوقف في حالة عدم إجراء أية عمليات لمدة دقيقة واحدة.
[3 Min] | لعرض شاشة التوقف في حالة عدم إجراء أية عمليات لمدة 3 دقيقة.
[5 Min] | لعرض شاشة التوقف في حالة عدم إجراء أية عمليات لمدة 5 دقيقة.
[30 Min] | لعرض شاشة التوقف في حالة عدم إجراء أية عمليات لمدة 30 دقيقة.

ملاحظة

- لا يعرض المشغل شاشة التوقف في المواقف التالية.

- تشغيل فيديو أثناء ضبط [TV Output(Video)] على [Off].

- تشغيل بث ويب الفيديو.

- تشغيل أغنية أثناء ضبط [Display Lyrics] على [On (No Screen Off)].

- تشغيل أغنية أثناء ضبط [Karaoke/Language Study] إما على [Maximum Karaoke Mode] أو [Minimum Karaoke Mode].

- البحث عن محطة راديو FM قابلة للاستقبال واستخدام وظيفة [Auto Preset] لراديو FM.

- متصل بالكمبيوتر. (سيتم إعتام الشاشة بدلاً من تشغيل شاشة التوقف. بعد الشحن بالكامل، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة بعد فترة وجيزة بغض النظر عن إعدادات شاشة التوقف.)

- إنشاء قاعدة البيانات أو استردادها.

- تحليل أغنيات “SensMe™ Channels”. (سيتم إعتام الشاشة بدلاً من تشغيل شاشة التوقف.)

- صدور صوت المنبه.

- شحن البطارية أثناء ضبط [Type] على [Blank]. (سيتم إعتام الشاشة بدلاً من تشغيل شاشة التوقف.)

رجوع للأعلى