Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Préparation > Composants et commandes > Composants et commandes

## Composants et commandes

Installation des écouteurs bouchon

1. Touche BACK/HOME [Détails]

Permet de remonter d’un niveau dans les écrans de liste ou de revenir au menu précédent.
Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée pour afficher le menu Accueil.

1. Touche de navigation 5 directions (*1) [Détails]

Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture ou naviguer parmi les menus du lecteur.
(*1) Elle possède un point tactile. Utilisez-le pour vous aider à manipuler les touches.

1. Prise écouteur (*1)

Insérez la fiche des écouteurs jusqu’au clic de mise en place. Si les écouteurs ne sont pas raccordés correctement, la qualité sonore risque d’être mauvaise.
(*1) La fonction Réduction Bruit n’est disponible que lorsque vous utilisez les écouteurs fournis. Les écouteurs fournis ne peuvent être utilisés que pour ces modèles et pas pour d’autres appareils.

1. Prise WM-PORT

Raccordez le câble USB (fourni) ou des périphériques (non fourni). Vous pouvez aussi raccorder le lecteur à un téléviseur à l’aide du câble de sortie vidéo/audio (non fourni).

1. Affichage

1. Touche VOL + (*1)/–

Permet de régler le volume.
(*1) Elle possède un point tactile. Utilisez-le pour vous aider à manipuler les touches.

1. Touche OPTION/PWR OFF [Détails]

Permet d’afficher le menu d’options.
Si vous maintenez la touche OPTION/PWR OFF enfoncée, l’écran s’éteint et le lecteur passe en mode de veille [Détails].

1. Commutateur HOLD

Utilisez le commutateur HOLD pour éviter toute manipulation accidentelle des commandes du lecteur lorsque vous le transportez. Lorsque vous faites glisser le commutateur HOLD dans le sens de la flèche , toutes les touches sont désactivées. Remettez le commutateur HOLD dans sa position initiale pour désactiver la fonction HOLD.

1. Orifice pour bandoulière

Permet de fixer une bandoulière (non fournie).

1. Touche RESET [Détails]

Appuyez sur la touche RESET avec un objet pointu, etc., pour réinitialiser le lecteur.

### Installation des écouteurs bouchon

Si les écouteurs bouchon ne s’adaptent pas correctement à vos oreilles, l’effet de réduction du bruit ne sera pas optimal. Pour optimiser la réduction du bruit et profiter d’une meilleure qualité sonore, changez de taille d’écouteurs bouchon ou réglez la position de ceux-ci pour plus de confort.
Les écouteurs bouchon de taille M sont fixés aux écouteurs avant la livraison. Si vous pensez que les écouteurs bouchon de taille M ne sont pas adaptés à vos oreilles, remplacez-les par les écouteurs bouchon S ou L (fournis). Contrôlez la taille des écouteurs bouchon en vérifiant leur couleur intérieure.
Lorsque vous changez d’écouteurs bouchon, tournez pour bien les fixer sur les écouteurs afin d’éviter qu’ils ne se détachent et ne restent dans vos oreilles.
Des écouteurs bouchon de taille SS, donc plus petits que ceux de taille S, sont disponibles dans certains pays/régions.

#### Tailles d’écouteurs bouchon (couleur intérieure)

#### Pour retirer un écouteur bouchon

Tout en tenant les écouteurs, tournez et sortez l’écouteur bouchon.
Conseil

- Si l’écouteur bouchon glisse et ne peut pas être retiré, enveloppez-le dans un chiffon doux et sec.

#### Pour fixer un écouteur bouchon

Faites tourner et poussez les pièces intérieures de l’écouteur bouchon dans les écouteurs jusqu’à ce que la partie saillante des écouteurs soit totalement couverte.
Haut