Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Préparation > Alimentation/Charge > Mise sous/hors tension du lecteur

## Mise sous/hors tension du lecteur

Pour mettre le lecteur sous tension
Pour mettre le lecteur hors tension

1. Touche OPTION/PWR OFF

1. Commutateur HOLD

Si apparaît en haut de l’écran, faites glisser le commutateur HOLD dans le sens contraire de la flèche située sur le côté droit du lecteur pour annuler la fonction HOLD.

### Pour mettre le lecteur sous tension

Appuyez sur n’importe quelle touche pour mettre le lecteur sous tension.

### Pour mettre le lecteur hors tension

Maintenez la touche OPTION/PWR OFF enfoncée [Détails]. [POWER OFF] s’affiche, le lecteur passe en mode de veille et l’écran s’éteint.
Conseil

- Réglez la date et l’heure du lecteur avant de l’utiliser [Détails].

- En mode de pause, si aucune opération n’est effectuée pendant environ 10 minutes, le lecteur passe automatiquement en mode de veille, puis l’écran s’éteint. En mode de veille, appuyez sur n’importe quelle touche pour rallumer l’écran.

- Lorsque le lecteur est en mode de veille, s’il n’y a aucune activité pendant environ une journée, le lecteur s’éteint totalement automatiquement.

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser le lecteur lorsqu’il est connecté à un ordinateur. Débranchez le câble USB avant d’utiliser le lecteur.

- Après la connexion à un ordinateur à l’aide du câble USB, les informations de reprise de la dernière chanson, vidéo, photo, etc. lue sont effacées. Sélectionnez à nouveau le contenu souhaité dans l’écran de liste.

- En mode de veille, le lecteur continue à consommer de l’énergie, même si cette consommation est très réduite. Par conséquent, selon l’autonomie restante, il est possible que le lecteur s’éteigne soudainement.

Haut