WALKMAN Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Noise Cancel > Ascolto di sorgenti audio esterne [Modo Ingresso Est.] > Ascolto di sorgenti audio esterne [Modo Ingresso Est.]

## Ascolto di sorgenti audio esterne [Modo Ingresso Est.]

Si può attivare la funzione Noise Cancel quando si ascoltano sorgenti audio esterne, come i dispositivi audio degli aerei.

#### Utilizzo con dispositivi audio esterni

1. Alla presa per cuffie

1. Cavo di ingresso audio (in dotazione)

#### Utilizzo con sistemi di intrattenimento offerti durante il volo

1. Adattatore per spina (in dotazione)

1. Ai sistemi di intrattenimento offerti durante il volo

1. Cavo di ingresso audio (in dotazione)

1. Collegare gli auricolari in dotazione al lettore, quindi dal menu Home selezionare [Noise Cancel] [Noise Cancel: Attiv./Disatt.] [Attiva].

1. Collegare il dispositivo della sorgente audio al lettore mediante il cavo di ingresso audio in dotazione.

1. Dal menu Home selezionare [Noise Cancel] [Modi NC].

Si può ascoltare il dispositivo della sorgente audio con un rumore ambientale ridotto.
Suggerimento

- Si può passare da [Modo Ingresso Est.] a [Modo Silenzioso] e viceversa [Dettagli] premendo il tasto .

- Se si scollega il cavo di ingresso audio in dotazione, la funzione Noise Cancel passa automaticamente a [Modo Silenzioso] [Dettagli].

Nota

- Alcuni sistemi di intrattenimento offerti durante il volo potrebbero non essere collegabili al lettore.

- Quando si collega un dispositivo audio, inserire il cavo di ingresso audio in dotazione nella presa per cuffie del dispositivo. Non collegare il cavo alla presa LINE OUT.

Torna all’inizio