WALKMAN Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Per iniziare > Parti e comandi > Parti e comandi

## Parti e comandi

Installazione delle protezioni degli auricolari

1. Tasto BACK/HOME [Dettagli]

Premere per passare al livello superiore della schermata di elenco o per ritornare al menu precedente.
Tenere premuto il tasto BACK/HOME per visualizzare il menu Home.

1. Tasto a 5 direzioni (*1) [Dettagli]

Premere per avviare la riproduzione o per navigare nei menu a schermo del lettore.
(*1) È presente un punto tattile. Il suo utilizzo facilita le operazioni con i tasti.

1. Presa per cuffie (*1)

Inserire lo spinotto delle cuffie finché non scatta in posizione. Se le cuffie non sono collegate correttamente, potrebbero non trasmettere correttamente l’audio.
(*1) La funzione Noise Cancel è disponibile solo quando si utilizzano le cuffie in dotazione. Le cuffie in dotazione possono essere usate solo per questi modelli e non per altre apparecchiature.

1. Presa WM-PORT

Consente di collegare il cavo USB (in dotazione) o le periferiche opzionali (non in dotazione). È anche possibile collegare il lettore a un televisore usando il cavo di uscita video/audio (non in dotazione).

1. Visualizzatore

1. Tasto VOL + (*1)/–

Premere per regolare il volume.
(*1) È presente un punto tattile. Il suo utilizzo facilita le operazioni con i tasti.

1. Tasto OPTION/PWR OFF [Dettagli]

Premere per visualizzare il menu delle opzioni.
Se si tiene premuto il tasto OPTION/PWR OFF, lo schermo si spegne e il lettore passa al modo di standby [Dettagli].

1. Interruttore HOLD

L’interruttore HOLD consente di proteggere il lettore da eventuali operazioni accidentali durante il trasporto. Facendo scorrere l’interruttore HOLD in direzione della freccia , tutti i tasti vengono disattivati. È possibile disattivare la funzione HOLD facendo scorrere l’interruttore HOLD nella posizione opposta.

1. Foro per il cinturino

Consente di applicare un cinturino (non in dotazione).

1. Pulsante RESET [Dettagli]

Premere il pulsante RESET con un oggetto appuntito per ripristinare il lettore.

### Installazione delle protezioni degli auricolari

Se le protezioni degli auricolari non si adattano correttamente alle orecchie, l’effetto dell’eliminazione del rumore potrebbe non essere ottimale. Per ottimizzare l’eliminazione del rumore e ottenere una qualità audio migliore, sostituire le protezioni degli auricolari con protezioni di un’altra misura, oppure regolare la posizione delle protezioni degli auricolari in modo che siano inserite comodamente e si adattino in modo corretto alle orecchie.
Alle cuffie sono applicate protezioni per auricolari di taglia M prima della spedizione. Se si ritiene che le protezioni degli auricolari di taglia M non siano adatte alle proprie orecchie, sostituirle con le protezioni degli auricolari di taglia S o L (in dotazione). Controllare la misura delle protezioni per gli auricolari facendo riferimento al colore all’interno.
Quando si sostituiscono le protezioni degli auricolari, ruotarle per applicarle saldamente alle cuffie ed evitare che si stacchino e rimangano nell’orecchio.
In alcuni Paesi/regioni sono disponibili protezioni degli auricolari di taglia SS, più piccole di quelle di taglia S.

#### Misure delle protezioni per auricolari (colore interno)

#### Rimozione di una protezione per auricolare

Tenendo la cuffia, ruotare e tirar via la protezione.
Suggerimento

- Se la protezione scivola e non si riesce a rimuoverla, avvolgerla con un panno morbido asciutto.

#### Applicazione di una protezione per auricolare

Ruotare e spingere le parti interne della protezione nelle cuffie fino a ricoprire completamente la parte sporgente delle cuffie.
Torna all’inizio