Gebruikershandleiding voor WALKMAN
Afdrukken
Hoofdpagina > Specificaties > Specificaties > Specificaties

## Specificaties

#### Ondersteunde bestandsindeling

Muziek (inclusief podcasts (*1))
Audio-indelingen (codec) | MP3 | Indeling voor mediabestanden: MP3-bestandsindeling (MPEG-1 Layer3) Bestandsextensie: .mp3 Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling Bestandsextensie: .wma Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie (*2): 44,1 kHz * Compatibel met WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling Bestandsextensie: .mp4, .m4a, .3gp Bitsnelheid: 16 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) (*4) Bemonsteringsfrequentie (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Indeling voor mediabestanden: Wave-Riff-bestandsindeling Bestandsextensie: .wav Bitsnelheid: 1.411 kbps Bemonsteringsfrequentie (*2): 44,1 kHz
Video (inclusief podcasts (*1))
Video-indelingen (codec) |  | Framesnelheid: max. 30 fps Resolutie: max. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling Bestandsextensie: .mp4, .m4v Profiel: Baseline Profile Niveau: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Bitsnelheid: max. 10 Mbps
MPEG-4 | Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling Bestandsextensie: .mp4, .m4v Profiel: Simple Profile Bitsnelheid: max. 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling Bestandsextensie: .wmv Profiel: VC1 Simple Profile, Main Profile Bitsnelheid: max. 6 Mbps
Audio-indelingen (codec) | AAC-LC (voor AVC, MPEG-4) | Aantal kanalen: max. 2 kanalen Bemonsteringsfrequentie (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitsnelheid: max. 288 kbps/kanaal
WMA (voor Windows Media Video 9) | Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie (*2): 44,1 kHz * Compatibel met WM-DRM 10
Bestandsgrootte |  | Max. 4 GB
Aantal bestanden |  | Max. 2.000
Foto (*7)
Foto-indeling (codec) | JPEG | Indeling voor mediabestanden: compatibel met DCF 2.0-/Exif 2.21-bestandsindeling Bestandsextensie: .jpg Profiel: Baseline Profile Aantal pixels: max. 4.096 × 4.096 pixels (16.000.000 pixels)
Aantal bestanden |  | Max. 20.000

(*1) Het maximale aantal opneembare podcasts is 20.000.
(*2) De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten.
(*3) AAC-LC-bestanden die door auteursrechten zijn beschermd, kunnen niet worden afgespeeld.
(*4) Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn inbegrepen afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie.
(*5) Deze getallen wijzen op de maximale resolutie van afspeelbare video's en niet op de schermresolutie van de speler. De schermresolutie is 320 × 240.
(*6) Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld als ze zijn overgezet met Windows Media Player.
(*7) Bepaalde fotobestanden kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.

#### Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering)

De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de overdracht van nummers van 4 minuten (exclusief video's en foto's) in de MP3-indeling. Nummers en tijden van andere afspeelbare audiobestanden kunnen afwijken van de MP3-indeling.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bitsnelheid | Aantal | Tijd | Aantal | Tijd
48 kbps | 4.950 | 330 u 00 min | 10.000 | 666 u 40 min
64 kbps | 3.650 | 243 u 20 min | 7.450 | 496 u 40 min
128 kbps | 1.800 | 120 u 00 min | 3.700 | 246 u 40 min
256 kbps | 925 | 61 u 40 min | 1.850 | 123 u 20 min
320 kbps | 740 | 49 u 20 min | 1.500 | 100 u 00 min

#### Maximale opnametijd voor video's (bij benadering)

De maximale opnametijd (bij benadering) is alleen op de overdracht van video's gebaseerd. De tijd is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt gebruikt.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bitsnelheid | Tijd | Tijd
Video-indeling: 384 kbps Audio-indeling: 128 kbps | 29 u 20 min | 59 u 40 min
Video-indeling: 768 kbps Audio-indeling: 128 kbps | 16 u 40 min | 34 u 00 min

#### Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgezet (bij benadering)

Max. 20.000
Maximaal aantal nummers in elke map: 1.000
Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte.

#### Maximaal aantal opneembare afspeellijsten

Maximaal overdraagbare aantal afspeellijsten: 8.192
Maximaal aantal nummers in elke afspeellijst: 999

#### Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker) (*1)

NWZ-S754: 8 GB (ong. 6,99 GB = 7.513.210.880 bytes)
NWZ-S755: 16 GB (ong. 14,1 GB = 15.224.635.392 bytes)
(*1) De beschikbare opslagcapaciteit van de speler kan variëren.
Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties.

#### Uitvoer (hoofdtelefoon)

Frequentiebereik
20 tot 20.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand, enkele signaalmeting)

#### Functie geluidsonderdrukking

Digitale geluidsonderdrukkingsfunctie
Omgevingsinstelling: bus/trein / vliegtuig / kantoor
Geluidsonderdrukkingsmodi: normale modus / stille modus / externe ingangsmodus

#### Totale ruisonderdrukkingsratio (*1)

Ong. 17 dB (*2)
(*1) Volgens de Sony-meetnormen.
(*2) Equivalent met ong. 98,0% vermindering van geluidsenergie in vergelijking met situaties waar u de hoofdtelefoon niet draagt. ([Select NC Environment]: [Airplane])

#### FM-radio

FM-frequentiebereik
87,5 tot 108,0 MHz
(U kunt de FM-radiofunctie niet gebruiken wanneer de speler geplaatst is in het luidsprekersysteem.)

#### IF (FM)

128 kHz

#### Antenne

Antenne in hoofdtelefoonkabel

#### Interface

Hoofdtelefoon: stereo-miniaansluiting
WM-PORT (terminal voor meerdere aansluitingen): 22 pinnen
Hi-Speed USB (compatibel met USB 2.0)

#### Werkingstemperatuur

5 °C tot 35 °C

#### ﻿Voedingsbron

- Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij

- USB-voeding (van een computer via de USB-aansluiting van de speler)

#### Oplaadduur

Opladen via USB
Ong. 3 uur (volledig opgeladen), ong. 1,5 uur (ong. 80% opgeladen)

#### Levensduur batterij (doorlopend afspelen)

De eigenlijke levensduur van de batterij kan variëren naargelang de instellingen. De onderstaande geschatte gebruiksuren van de batterij zijn gebaseerd op normale gebruiksomstandigheden met "Basisinstellingen voor het meten van de levensduur van de batterij" zoals weergegeven in de onderstaande tabel.
Opmerking

- Er wordt een kleine hoeveelheid energie verbruikt, zelfs als de speler uitgeschakeld is gedurende een lange periode.

- De levensduur van de batterij kan variëren naargelang het volumeniveau, de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur.

Muziek | Geluidsonderdrukking AAN | Geluidsonderdrukking UIT
Afspelen van MP3 128 kbps | Ong. 40 uur | Ong. 50 uur
Afspelen van WMA 128 kbps | Ong. 40 uur | Ong. 50 uur
Afspelen van AAC-LC 128 kbps | Ong. 39 uur | Ong. 48 uur
Afspelen van Linear PCM 1.411 kbps | Ong. 45 uur | Ong. 56 uur
Video | Geluidsonderdrukking AAN | Geluidsonderdrukking UIT
Afspelen van MPEG-4 384 kbps | Ong. 9 uur | Ong. 10 uur
Afspelen van AVC Baseline 384 kbps | Ong. 9 uur | Ong. 10 uur
Afspelen van WMV 384 kbps | Ong. 9 uur | Ong. 10 uur
FM-radio | Geluidsonderdrukking AAN | Geluidsonderdrukking UIT
FM-ontvangst | Ong. 18 uur | Ong. 20 uur

#### Instellingen van de speler die de levensduur van de batterij beïnvloeden

| Instelling | Basisinstellingen voor het meten van de levensduur van de batterij (standaardinstelling)
[Common Settings] | [Screen saver]: [On/Off] (*1) [Details] | [On]
[Screensaver]:[Type] (*1) [Details] | [Blank]
[Screen saver]: [Delay] (*2) [Details] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Details] | [3]
[Battery Care] (*4) [Details] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Details] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Details] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Details] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Details] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Details] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Details] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Details] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Details] | [Off]
[TV Output(Music)] (*10) [Details] | [Off]
[Video Settings] | [TV Output(Video)] (*11) [Details] | [Off]

(*1) De instelling [Off] vermindert de levensduur van de batterij met ongeveer 80% in vergelijking met de instelling [On] - [Blank].
(*2) Hoe langer de wachttijd, hoe korter de levensduur van de batterij voor het continu afspelen van muziek.
(*3) De instelling [5] vermindert de levensduur van de batterij voor het continu afspelen van video's met ongeveer 45% in vergelijking met de instelling [3].
(*4) De instelling [On] vermindert de levensduur van de batterij met ongeveer 10% in vergelijking met de instelling [Off].
(*5) Wanneer u [Equalizer] instelt op iets anders dan [None], [VPT(Surround)] op iets anders dan [None], [DSEE(Sound Enhance)] op [On], [Clear Stereo] op [On] en [Dynamic Normalizer] op [On], vermindert de levensduur van de batterij voor het continu afspelen van muziek met ongeveer 50% in vergelijking met de instelling [None] of [Off].
(*6) De standaardinstelling van spelers die verkocht worden in Latijns-Amerika is [Custom 1]. De instelling [Custom 1] vermindert de levensduur van de batterij voor het continu afspelen van muziek met ongeveer 20% in vergelijking met de instelling [None].
(*7) De instelling [x2.0] vermindert de levensduur van de batterij voor het continu afspelen van muziek met ongeveer 70% in vergelijking met de instelling [Off].
(*8) De instelling [On (No Screen Off)] vermindert de levensduur van de batterij voor het continu afspelen van muziek met ongeveer 85% in vergelijking met de instelling [On].
(*9) De instelling [Maximum Karaoke Mode] vermindert de levensduur van de batterij voor het continu afspelen van muziek met ongeveer 85% in vergelijking met de instelling [Off].
(*10) De instelling [On] bij het weergeven van het scherm van de speler op een televisie vermindert de levensduur van de batterij met ongeveer 90% in vergelijking met de instelling [Off].
(*11) De instelling [On] bij het weergeven van het scherm van de speler op een televisie vermindert de levensduur van de batterij met ongeveer 55% in vergelijking met de instelling [Off].

#### Scherm

2-inch TFT-kleurendisplay met een witte LED-achtergrondverlichting, QVGA (240 × 320 pixels), 262.144 kleuren

#### Afmetingen (b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)

42,5 × 94,0 × 7,2 mm

#### Afmetingen (b/h/d)

42,7 × 94,2 × 7,5 mm

#### Gewicht

Ong. 55 g
Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Terug naar boven