WALKMAN Brukerhåndbok
Skriv ut
Hovedsiden > Spesifikasjoner > Spesifikasjoner > Spesifikasjoner

## Spesifikasjoner

#### Filformat som støttes

Musikk (inkludert podcasts (*1))
Lydformater (kodeks) | MP3 | Mediafilformat: MP3 (MPEG-1 Layer3)-filformat Filendelse: .mp3 Bithastighet: 32 til 320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Mediafilformat: ASF-filformat Filendelse: .wma Bithastighet: 32 til 192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Mediafilformat: MP4-filformat Filendelse: .mp4, .m4a, .3gp Bithastighet: 16 til 320 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) (*4) Samplingsfrekvens (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Mediafilformat: Wave-Riff-filformat Filendelse: .wav Bithastighet: 1411 kbps Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz
Video (inkludert podcasts (*1))
Videoformater (kodeks) |  | Rammehastighet: Maks. 30 fps Oppløsning: Maks. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Mediafilformat: MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat Filendelse: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Nivå: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Bithastighet: Maks 10 Mbps
MPEG-4 | Mediafilformat: MP4-filformat, "Memory Stick"-videoformat Filendelse: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Bithastighet: Maks. 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Mediafilformat: ASF-filformat Filendelse: .wmv Profil: VC1 simple profile, main profile Bithastighet: Maks. 6 Mbps
Lydformater (kodeks) | AAC-LC (for AVC, MPEG-4) | Kanalnummer: Maks. 2 kanaler Samplingsfrekvens (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Bithastighet: Maks. 288 kbps / kanal
WMA (for Windows Media Video 9) | Bithastighet: 32 til 192 kbps (støtter variabel bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
Filstørrelse |  | Maks. 4 GB
Antall filer |  | Maks. 2000
Foto (*7)
Fotoformat (kodeks) | JPEG | Mediafilformat: Kompatibel med DCF2.0 / Exif 2.21-filformat Filendelse: .jpg Profil: Baseline Profile Antall piksler: Maks. 4096 × 4096 piksler (16 000 000 piksler)
Antall filer |  | Maks. 20 000

(*1) Maksimalt antall podcasts er 20 000.
(*2) Samplingfrekvensen svarer muligens ikke til alle kodere.
(*3) Opphavsrettsbeskyttede AAC-LC-filer kan ikke spilles av.
(*4) Ikke-standardiserte eller ikke-garanterte bithastigheter er tatt med avhengig av samplingfrekvens.
(*5) Disse tallene indikerer maksimal oppløsning av video som kan avspilles og indikerer ikke spillerens displayoppløsning. Displayoppløsningen er 320 × 240.
(*6) Enkelte WMV-filer kan kun spilles av når de overføres med Windows Media Player.
(*7) Noen fotofiler kan ikke spilles av, avhengig av filformat.

#### Maksimalt antall sanger som kan spilles inn og tid til disposisjon (ca.)

De omtrentlige tidene er basert på tilfeller der du kun overfører 4 minutters sanger (ikke inkludert videoer og fotografier) i MP3-format. Andre avspillbare lydfilformater kan gi andre antall sanger og tider enn MP3-formatet.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bithastighet | Nummer | Tid | Nummer | Tid
48 kbps | 4950 | 330 t 00 min | 10 000 | 666 t 40 min
64 kbps | 3650 | 243 t 20 min | 7450 | 496 t 40 min
128 kbps | 1800 | 120 t 00 min | 3700 | 246 t 40 min
256 kbps | 925 | 61 t 40 min | 1850 | 123 t 20 min
320 kbps | 740 | 49 t 20 min | 1500 | 100 t 00 min

#### Maksimal innspillingstid for videoer (ca.)

Den omtrentlige innspillingstiden er beregnet for tilfeller der bare videoer overføres. Tiden kan variere, avhengig av forholdene spilleren brukes i.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bithastighet | Tid | Tid
Videoformat: 384 kbps Lydformat: 128 kbps | 29 t 20 min | 59 t 40 min
Videoformat: 768 kbps Lydformat: 128 kbps | 16 t 40 min | 34 t 00 min

#### Maksimalt antall fotografier som kan tas, og som kan overføres (ca.)

Maks. 20 000
Maksimalt antall sanger i hver mappe: 1000
Antall fotografier som kan tas kan være færre avhengig av filstørrelser.

#### Maksimalt antall spillelister

Maksimalt antall overførbare spillelister: 8192
Maksimalt antall sanger i hver spilleliste: 999

#### Kapasitet (brukertilgjengelig kapasitet) (*1)

NWZ-S754: 8 GB (ca. 6,99 GB = 7 513 210 880 byte)
NWZ-S755: 16 GB (ca. 14,1 GB = 15 224 635 392 byte)
(*1) Tilgjengelig lagringskapasitet for spilleren kan variere.
En del av minnet brukes til datahåndteringsfunksjoner.

#### Utgangsnivå (hodetelefoner)

Frekvensrespons
20 til 20 000 Hz (ved avspilling av datafil, enkeltsignal målt)

#### Noise Canceling-funksjon

Digital Noise Canceling-funksjon
Miljøinnstilling: Buss/tog / fly / kontor
Noise Canceling-moduser: Normal modus / Stille modus / Ekstern inngangsmodus

#### Totalt støyundertrykkelsesforhold (*1)

Ca. 17 dB (*2)
(*1) Etter Sonys målestandard.
(*2) Tilsvarende ca. 98,0 % reduksjon av energi med lyd sammenlignet med hvis hodetelefoner ikke brukes. ([Select NC Environment]: [Airplane])

#### FM-radio

FM-frekvensområde
87,5 til 108,0 MHz
(Du kan ikke bruke FM-radiofunksjonen mens spilleren er installert i høyttalersystemet.)

#### HVIS (FM)

128 kHz

#### Antenne

Hodetelefonens ledningsantenne

#### Grensesnitt

Hodetelefon: Stereo minikontakt
WM-PORT (flertilkoblingsterminal): 22 pinner
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

#### Brukstemperatur

5 til 35 °C

#### ﻿Strømkilde

- Innebygd, oppladbart litium-ion-batteri

- USB-strøm (fra en datamaskin via en USB-kontakt på spilleren)

#### Ladetid

Lading med USB
Omtrent 3 timer (fullstendig lading), omtrent 1,5 timer (ca. 80 %)

#### Batteriets levetid (kontinuerlig avspilling)

Faktisk batterilevetid kan variere avhengig av innstillinger. Anslåtte timer med batteri vist nedenfor er basert på typiske bruksforhold med "Grunnleggende innstilling for batterilevetid" som vist i tabellen under.
Merknad

- Selv om spilleren er slått av for en lengre periode, brukes likevel en liten mengde batteristrøm.

- Batterilevetiden kan variere avhengig av voluminnstilling, bruksforhold og omgivelsestemperatur.

Musikk | Noise Canceling PÅ | Noise Canceling AV
Avspilling ved MP3 128 kbps | Ca. 40 timer | Ca. 50 timer
Avspilling ved WMA 128 kbps | Ca. 40 timer | Ca. 50 timer
Avspilling ved AAC-LC 128 kbps | Ca. 39 timer | Ca. 48 timer
Avspilling ved Linear PCM 1411 kbps | Ca. 45 timer | Ca. 56 timer
Video | Noise Canceling PÅ | Noise Canceling AV
Avspilling ved MPEG-4 384 kbps | Ca. 9 timer | Ca. 10 timer
Avspilling ved AVC Baseline 384 kbps | Ca. 9 timer | Ca. 10 timer
Avspilling ved WMV 384 kbps | Ca. 9 timer | Ca. 10 timer
FM-radio | Noise Canceling PÅ | Noise Canceling AV
Ved mottak av FM-kringkasting | Ca. 18 timer | Ca. 20 timer

#### Spillerinnstillinger som påvirker batterilevetiden

| Innstilling | Grunnleggende innstilling for batterilevetid (standardinnstilling)
[Common Settings] | [Screensaver]: [On/Off] (*1) [Detaljer] | [On]
[Screensaver]: [Type] (*1) [Detaljer] | [Blank]
[Screensaver]: [Delay] (*2) [Detaljer] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Detaljer] | [3]
[Battery Care] (*4) [Detaljer] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Detaljer] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Detaljer] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Detaljer] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Detaljer] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Detaljer] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Detaljer] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Detaljer] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Detaljer] | [Off]
[TV Output(Music)] (*10) [Detaljer] | [Off]
[Video Settings] | [TV Output(Video)] (*11) [Detaljer] | [Off]

(*1) [Off]-innstillingen forkorter batteriets levetid med omtrent 80 % sammenlignet med [On] - [Blank]-innstillingen.
(*2) Jo lengre ventetid, jo kortere er batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling.
(*3) [5]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig videoavspilling med omtrent 45 % sammenlignet med [3]-innstillingen.
(*4) [On]-innstillingen forkorter batteriets levetid med omtrent 10 % sammenlignet med [Off]-innstillingen.
(*5) Innstilling av [Equalizer] til noe annet enn [None], [VPT(Surround)] til noe annet enn [None], [DSEE(Sound Enhance)] til [On], [Clear Stereo] til [On] og [Dynamic Normalizer] til [On] forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 50 % sammenlignet med innstilling til [None] eller [Off].
(*6) Standardinnstillingen for spillere som selges i Latin-Amerika er [Custom 1]. [Custom 1]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 20 % sammenlignet med [None]-innstillingen.
(*7) [x2.0]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 70 % sammenlignet med [Off]-innstillingen.
(*8) [On (No Screen Off)]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 85 % sammenlignet med [On]-innstillingen.
(*9) [Maximum Karaoke Mode]-innstillingen forkorter batterilevetiden for kontinuerlig musikkavspilling med omtrent 85 % sammenlignet med [Off]-innstillingen.
(*10) [On]-innstillingen mens spillerens skjerm vises på et fjernsyn forkorter batterilevetiden med omtrent 90 % sammenlignet med [Off]-innstillingen.
(*11) [On]-innstillingen mens spillerens skjerm vises på et fjernsyn forkorter batterilevetiden med omtrent 55 % sammenlignet med [Off]-innstillingen.

#### Display

2 tommers TFT-fargedisplay med hvitt LED-baklys, QVGA (240 × 320 piksler), 262 144 farger

#### Mål (b/h/d, utstikkende deler ikke inkludert)

42,5 × 94,0 × 7,2 mm

#### Mål (b/h/d)

42,7 × 94,2 × 7,5 mm

#### Vekt

Ca. 55 g
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Til toppen