Podręcznik użytkownika odtwarzacza WALKMAN
Drukuj
Pierwsza strona > Ustawienia > Ustawienia wspólne > Ustawianie typu wygaszacza ekranu [Ustaw. wygaszacza ekranu]

## Ustawianie typu wygaszacza ekranu [Ustaw. wygaszacza ekranu]

Włączanie/wyłączanie wygaszacza ekranu
Ustawianie typu wygaszacza ekranu
Ustawianie czasu oczekiwania na wygaszacz ekranu
Jeśli przez określony czas nie wykonano żadnych operacji, zostanie włączony wygaszacz ekranu. Istnieje możliwość ustawienia wygaszacza ekranu tak, aby był wyświetlany pusty ekran lub pokaz slajdów ze zdjęć zapisanych w odtwarzaczu. Można ustawić czas oczekiwania na włączenie wygaszacza ekranu.

### Włączanie/wyłączanie wygaszacza ekranu

1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia wspólne] [Wygaszacz ekranu] [Wł./Wył.] żądany typ ustawienia.

Typ | Opis
[Wł.] | Wygaszacz ekranu zostanie włączony, jeśli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja. (Ustawienie domyślne)
[Wył.] | Wygaszacz ekranu nie będzie uruchamiany.

### Ustawianie typu wygaszacza ekranu

1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia wspólne] [Wygaszacz ekranu] [Typ] żądany typ ustawienia.

Typ | Opis
[Pusty] | Pusty ekran. (Ustawienie domyślne)
[Pokaz slajdów] | Pokaz slajdów będzie wyświetlany po podłączeniu odtwarzacza do gniazdka sieciowego. Ustaw pokaz slajdów zgodnie z poniższym opisem. (*1)

(*1) Pokaz slajdów będzie wyświetlany tylko po podłączeniu odtwarzacza do gniazdka sieciowego i jeśli są dostępne zdjęcia do wyświetlenia. Gdy odtwarzacz pracuje z akumulatora, będzie wyświetlany pusty ekran niezależnie od ustawienia. Po zakończeniu ładowania, jeśli odtwarzacz nie odtwarza żadnych utworów, pokaz slajdów zostanie zatrzymany. Jeśli brak zdjęć do wyświetlenia, ekran zostanie wyciemniony.

#### Wybór ustawienia pokazu slajdów

Po wybraniu opcji [Pokaz slajdów], na ekranie [Pokaz slajdów] pojawią się ustawienia pokazu slajdów. Wybierz żądany typ ustawienia.

Typ | Opis
[Wsz. zdjęcia (pion)] | Pokaz slajdów zostanie utworzony ze wszystkich zdjęć w odtwarzaczu, które będą wyświetlane pionowo.
[Wsz. zdjęcia (poziom)] | Pokaz slajdów zostanie utworzony ze wszystkich zdjęć w odtwarzaczu, które będą wyświetlane poziomo.
[Wybr. folder (pion)] | Pokaz slajdów zostanie utworzony ze wszystkich zdjęć w folderze [SCREENSAVER] folderu [PICTURE], które będą wyświetlane pionowo. (Ustawienie domyślne)
[Wybr. folder (poziom)] | Pokaz slajdów zostanie utworzony ze wszystkich zdjęć w folderze [SCREENSAVER] folderu [PICTURE], które będą wyświetlane poziomo.

### Ustawianie czasu oczekiwania na wygaszacz ekranu

1. Z menu Home wybierz [Ustawienia] [Ustawienia wspólne] [Wygaszacz ekranu] [Opóźnienie] żądany typ ustawienia.

Typ | Opis
[15 s] | Wyświetlanie wygaszacza ekranu, jeśli nie wykonano żadnych czynności przez 15 sekund.
[30 s] | Wyświetlanie wygaszacza ekranu, jeśli nie wykonano żadnych czynności przez 30 sekund. (Ustawienie domyślne)
[1 min] | Wyświetlanie wygaszacza ekranu, jeśli nie wykonano żadnych czynności przez 1 minutę.
[3 min] | Wyświetlanie wygaszacza ekranu, jeśli nie wykonano żadnych czynności przez 3 minut.
[5 min] | Wyświetlanie wygaszacza ekranu, jeśli nie wykonano żadnych czynności przez 5 minut.
[30 min] | Wyświetlanie wygaszacza ekranu, jeśli nie wykonano żadnych czynności przez 30 minut.

Uwaga

- Ekran odtwarzacza nie będzie wyświetlał wygaszacza ekranu w poniższych sytuacjach.

- Odtwarzanie wideo przy opcji [Wyjście TV (wideo)] ustawionej na [Wył.].

- Odtwarzaniu podcastu wideo.

- Odtwarzanie utworu, jeśli dla opcji [Wyświetlaj tekst] wybrano wartość [Wł. (ekran zawsze wł.)].

- Odtwarzanie utworu, jeśli dla opcji [Karaoke/nauka języka] wybrano wartość [Karaoke (duży efekt)] lub [Karaoke (mały efekt)].

- Wyszukiwanie możliwej do odbierania stacji radia FM i korzystanie z funkcji [Autoprogramowanie] radia FM.

- Połączenie z komputerem. (Zamiast wygaszacza ekranu ekran zostanie wyciemniony. Po zakończeniu ładowania ekran zostanie wyłączony, niezależnie od ustawień wygaszacza ekranu).

- Tworzenie lub odzyskiwanie bazy danych.

- Wyszukiwanie utworów dla funkcji „Kanały SensMe™”. (Zamiast wygaszacza ekranu ekran zostanie wyciemniony).

- Aktywacja alarmu.

- Ładowanie akumulatora przy opcji [Typ] ustawionej na [Pusty]. (Zamiast wygaszacza ekranu ekran zostanie wyciemniony).

Powrót do początku