Podręcznik użytkownika odtwarzacza WALKMAN
Drukuj
Pierwsza strona > Przygotowanie odtwarzacza > Części i elementy sterujące > Części i elementy sterujące

## Części i elementy sterujące

Instalowanie wkładek

1. Przycisk BACK/HOME [Szczegóły]

Naciśnięcie go powoduje przejście do góry o jeden poziom na ekranie listy lub powrót do poprzedniego menu.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku BACK/HOME powoduje wyświetlenie menu Home.

1. Przycisk 5-kierunkowy (*1) [Szczegóły]

Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie lub poruszać się w menu ekranowym odtwarzacza.
(*1) Są to punkty dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z przycisku.

1. Gniazdo słuchawek (*1)

Włóż wtyczkę słuchawek tak, aby było słyszalne kliknięcie zatrzasku. Jeśli słuchawki nie są prawidłowo podłączone, dźwięk może być odtwarzany niewłaściwie.
(*1) Funkcja usuwania szumów jest dostępna tylko łącznie ze słuchawkami dołączonymi do odtwarzacza. Dołączone słuchawki mogą być używane tylko dla tych modeli odtwarzacza. Nie można ich używać z innymi urządzeniami.

1. Gniazdo WM-PORT

Podłącz dostarczony kabel USB (wchodzi w skład zestawu) lub opcjonalne urządzenia zewnętrzne (nie wchodzi w skład zestawu). Odtwarzacz można także podłączyć do telewizora przy użyciu kabla przesyłania sygnału wideo/audio (nie wchodzi w skład zestawu).

1. Wyświetlacz

1. Przycisk VOL + (*1)/–

Naciśnij, aby ustawić poziom głośności.
(*1) Są to punkty dotykowe. Ułatwiają one korzystanie z przycisku.

1. Przycisk OPTION/PWR OFF [Szczegóły]

Naciśnięcie powoduje wyświetlenie menu opcji.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OPTION/PWR OFF powoduje wyłączenie ekranu i przejście odtwarzacza w tryb gotowości [Szczegóły].

1. Przełącznik HOLD

Za pomocą przełącznika HOLD można zabezpieczyć odtwarzacz przed przypadkową aktywacją podczas przenoszenia. Przesunięcie przełącznika HOLD w kierunku pokazywanym przez strzałkę powoduje wyłączenie wszystkich przycisków funkcyjnych. Po przesunięciu przełącznika HOLD w przeciwną stronę funkcja HOLD zostanie wyłączona.

1. Otwór na pasek

Służy do mocowania paska (nie wchodzi w skład zestawu).

1. RESET przycisk [Szczegóły]

Naciśnij przycisk RESET szpilką lub podobnym przedmiotem, aby zresetować odtwarzacz.

### Instalowanie wkładek

Jeśli wkładki nie pasują prawidłowo do uszu, funkcja usuwania szumów nie będzie działała w sposób optymalny. Aby zoptymalizować działanie funkcji usuwania szumów i cieszyć się dźwiękiem o wyższej jakości, należy założyć wkładki o innym rozmiarze albo tak dopasować pozycję wkładek, aby wygodnie leżały w uszach.
Fabrycznie do słuchawek są dołączone wkładki o rozmiarze M. Jeśli rozmiar ten nie jest odpowiedni, zamień wkładki na rozmiar S lub L (wchodzą w skład zestawu). Rozmiar wkładek można sprawdzić, korzystając z kolorowego oznaczenia w środku.
W przypadku zmiany wkładek należy je umieścić dokładnie na słuchawkach, aby zapobiec ich zsunięciu się i pozostaniu w uszach.
W niektórych krajach/regionach są dostępne wkładki o rozmiarze SS, mniejszym od rozmiaru S.

#### Rozmiary wkładek (kolor oznaczenia w środku)

#### Aby zdjąć wkładkę

Trzymając słuchawkę, przekręć i ściągnij z niej wkładkę.
Wskazówka

- Jeśli końcówka jest śliska i nie daje się zdjąć, można przetrzeć ją suchą, miękką ściereczką.

#### Aby zamocować wkładkę

Obróć i wsuń elementy znajdujące się wewnątrz wkładki do słuchawki, aż wystająca część słuchawki zostanie całkowicie zasłonięta.
Powrót do początku