Manual do utilizador do WALKMAN
Imprimir
Página principal > Preparativos > Peças e controlos > Peças e controlos

## Peças e controlos

Instalar os auriculares

1. Botão BACK/HOME [Detalhes]

Carregue para subir um nível no ecrã da lista ou para voltar ao menu anterior.
Carregue sem soltar no botão BACK/HOME para visualizar o menu Início.

1. Botão de 5 direcções (*1) [Detalhes]

Carregue para iniciar a reprodução ou navegar pelos menus no ecrã do leitor.
(*1) Existe um ponto em relevo. Utilize-o como ajuda nas operações com o botão.

1. Tomada para auscultadores (*1)

Introduza a ficha dos auscultadores até esta encaixar com um estalido. Se os auscultadores não estiverem bem ligados, podem não emitir o som correcto.
(*1) A função de Cancelamento de Ruído apenas está disponível se utilizar os auscultadores fornecidos. Os auscultadores fornecidos apenas podem ser utilizados para estes modelos e não podem ser utilizados com outros equipamentos.

1. Tomada WM-PORT

Ligue o cabo USB (fornecido) ou dispositivos periféricos (não fornecidos). Pode também ligar o leitor a um televisor, utilizando o cabo de saída de vídeo/áudio (não fornecido).

1. Visor

1. Botão VOL + (*1)/–

Carregue para regular o volume.
(*1) Existe um ponto em relevo. Utilize-o como ajuda nas operações com o botão.

1. Botão OPTION/PWR OFF [Detalhes]

Carregue para exibir o menu de opções.
Se carregar sem soltar no botão OPTION/PWR OFF, o ecrã desliga-se e o leitor entra no modo de espera [Detalhes].

1. Interruptor HOLD

Pode proteger o leitor contra um funcionamento acidental durante o transporte, regulando o interruptor HOLD. Se fizer deslizar o interruptor HOLD na direcção da seta , desactiva todos os botões de comando. Se fizer deslizar o interruptor HOLD para a posição oposta, desactiva a função HOLD.

1. Orifício da correia

Utilizado para prender uma correia (não fornecida).

1. Botão RESET [Detalhes]

Carregue no botão RESET com um instrumento pontiagudo de pequenas dimensões, etc., para reiniciar o leitor.

### Instalar os auriculares

Se os auriculares não encaixarem correctamente nos seus ouvidos, o efeito de cancelamento de ruído não será o ideal. Para optimizar o cancelamento de ruído e desfrutar de uma melhor qualidade de som, escolha outro tamanho de auriculares, ou ajuste a posição dos auriculares de modo a ajustarem-se confortavelmente aos seus ouvidos.
Os auriculares de tamanho M são aplicados aos auscultadores antes do fornecimento. Se o tamanho M dos auriculares não for adequado aos seus ouvidos, substitua-os por auriculares de tamanho S ou L (fornecidos). Confirme o tamanho dos auriculares verificando a cor interior.
Quando substituir os auriculares, rode-os de modo a instalá-los firmemente nos auscultadores e assim evitar que se soltem e que permaneçam no ouvido.
Em alguns países/regiões, estão disponíveis auriculares de tamanho SS que são mais pequenos do que os de tamanho S.

#### Tamanhos de auriculares (cor interior)

#### Para retirar um auricular

Enquanto segura nos auscultadores, torça e puxe o auricular para fora.
Sugestão

- Se os auriculares escorregarem e não os conseguir retirar, envolva-os num pano macio e seco.

#### Para colocar um auricular

Torça e pressione as partes interiores do auricular no sentido dos auscultadores até a parte saliente dos auscultadores ficar totalmente coberta.
Voltar ao topo