WALKMAN Ръководство на потребителя
Принтиране
Начална страница > Спецификации > Спецификации > Спецификации

## Спецификации

#### Поддържан файлов формат

Музика (включително подкаст (*1))
Аудио формати (Кодек) | MP3 | Медиен файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат Разширение на файл: .mp3 Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) Честота на дискретизация (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Медиен файлов формат: ASF файлов формат Разширение на файл: .wma Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) Честота на дискретизация (*2): 44,1 kHz * Съвместим с WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Медиен файлов формат: MP4 файлов формат Разширение на файл: .mp4, .m4a, .3gp Битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) (*4) Честота на дискретизация (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Медиен файлов формат: Wave-Riff файлов формат Разширение на файл: .wav Битрейт: 1 411 kbps Честота на дискретизация (*2): 44,1 kHz
Видео (включително подкаст (*1))
Видео формати (Кодек) |  | Честота на кадри: макс. 30 fps Резолюция: макс. 720 × 480 (*5)
Windows Media Video 9 (*6) | Медиен файлов формат: ASF файлов формат Разширение на файл: .wmv Профил: VC1 simple profile, main profile Битрейт: макс. 6 Mbps
Аудио формати (Кодек) | WMA (за Windows Media Video 9) | Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) Честота на дискретизация (*2): 44,1 kHz * Съвместим с WM-DRM 10
Размер на файл |  | Макс. 4 GB
Брой файлове |  | Макс. 2 000
Снимки (*7)
Формат на снимки (Кодек) | JPEG | Медиен файлов формат: съвместим с DCF 2.0/Exif 2.21 файлов формат Разширение на файл: .jpg Профил: Baseline Profile Брой пиксели: макс. 4 096 × 4 096 пиксела (16 000 000 пиксела)
Брой файлове |  | Макс. 20 000

(*1) Максималният брой подкастове, които могат да бъдат записани е 20 000.
(*2) Честотата на дискретизация може да не отговаря на всяко кодиране.
(*3) Файлове AAC-LC със защитени авторски права не могат да бъдат възпроизвеждани.
(*4) Нестандартен битрейт или негарантиран битрейт се включват в зависимост от честотата на дискретизация.
(*5) Тази цифра показва максималната резолюция на видео, което може да бъде възпроизведено, а не резолюцията на дисплея на плейъра. Резолюцията на дисплея е 320 × 240.
(*6) Някои WMV файлове могат да се възпроизвеждат само при прехвърляне през Windows Media Player.
(*7) Някои файлове със снимки не могат да бъдат възпроизвеждани в зависимост от форматите на файловете им.

#### Максимален брой песни за запис и време (приблиз.)

Приблизителните времена са базирани на случая, в който прехвърляте или записвате само 4 минутни песни (не се включват видео и снимки) в MP3 формат. Броят и времената на други аудио файлови формати може да се различават от MP3 формата.

| NWZ-E353 | NWZ-E354 | NWZ-E355
Битрейт | Брой | Време | Брой | Време | Брой | Време
48 kbps | 2 350 | 156 ч. 40 мин. | 4 950 | 330 ч. 00 мин. | 10 000 | 666 ч. 40 мин.
64 kbps | 1 750 | 116 ч. 40 мин. | 3 650 | 243 ч. 20 мин. | 7 450 | 496 ч. 40 мин.
128 kbps | 880 | 58 ч. 40 мин. | 1 800 | 120 ч. 00 мин. | 3 700 | 246 ч. 40 мин.
256 kbps | 440 | 29 ч. 20 мин. | 925 | 61 ч. 40 мин. | 1 850 | 123 ч. 20 мин.
320 kbps | 355 | 23 ч. 40 мин. | 740 | 49 ч. 20 мин. | 1 500 | 100 ч. 00 мин.

#### Максимално време за запис на видео (приблиз.)

Приблизителните времена са изчислени при прехвърляне само на видео. Времето може да се различава в зависимост от условията, при които се използва плейъра.

| NWZ-E353 | NWZ-E354 | NWZ-E355
Битрейт | Време | Време | Време
Видео формат: 384 kbps Аудио формат: 128 kbps | 14 ч. 00 мин. | 29 ч. 20 мин. | 59 ч. 40 мин.
Видео формат: 768 kbps Аудио формат: 128 kbps | 8 ч. 00 мин. | 16 ч. 40 мин. | 34 ч. 00 мин.

#### Максимален брой снимки, които могат да бъдат прехвърлени и записани (приблиз.)

Макс. 20 000
Броят на снимките, които могат да бъдат записани, може да е по-малък в зависимост от размера на файловете.

#### Максимален брой списъци за изпълнение, които могат да бъдат записани

Максимален брой списъци за изпълнение, които могат да бъдат прехвърлени: 8 192
Максимален брой песни, които могат да се съдържат във всеки списък за изпълнение: 999

#### Капацитет (Капацитет, наличен за потребителя) (*1)

NWZ-E353: 4 GB (приблиз. 3,35 GB = 3 602 874 368 байта)
NWZ-E354: 8 GB (приблиз. 6,99 GB = 7 513 210 880 байта)
NWZ-E355: 16 GB (приблиз. 14,1 GB = 15 224 635 392 байта)
(*1) Наличният капацитет за съхранение на плейъра може да е различен.
Част от паметта се използва за функции за управление на данни.

#### Изход (слушалки)

Честотна характеристика
20 до 20 000 Hz (при възпроизвеждане на файл с данни, измерване с един сигнал)

#### FM радио

FM честотен диапазон
87,5 до 108,0 MHz

#### IF (FM)

128 kHz

#### Антена

Антена в кабела на слушалките

#### Интерфейс

Слушалки: стерео мини жак
USB I/F: mini-B
Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим)

#### Работна температура

5 °C до 35 °C

#### Източник на захранване

- Вградена презареждаема литиево-йонна батерия

- USB захранване (от компютър през USB конектора на плейъра)

#### Време за зареждане

USB-базирано зареждане
Приблиз. 3 часа (пълно зареждане), приблиз. 1,5 часа (приблиз. 80 %)

#### Издръжливост на батерията (непрекъснато възпроизвеждане)

Действителната издръжливост на батерията може да варира според настройките. Изчислените часове употреба на батерията, показани по-долу, се базират на обичайните условия за използване с “Основна настройка на измерване на издръжливостта на батерията”, показани в таблицата по-долу.
Забележка

- Дори ако плейърът е изключен за продължителен период от време, все пак се използва малка част от батерията.

- Издръжливостта на батерията зависи от настройката на силата на звука, условията на употреба и околната температура.

Музика
Възпроизвеждане на MP3 128 kbps | Приблиз. 50 часа
Възпроизвеждане на WMA 128 kbps | Приблиз. 50 часа
Възпроизвеждане на AAC-LC 128 kbps | Приблиз. 48 часа
Възпроизвеждане на Linear PCM 1 411 kbps | Приблиз. 56 часа
Видео
Възпроизвеждане на WMV 384 kbps | Приблиз. 10 часа
FM радио
Приемане на FM предаване | Приблиз. 20 часа

#### Настройки на плейъра, които влияят на живота на батерията

| Настройка | Основна настройка на измерване на издръжливостта на батерията (Настройка по подразбиране)
[Common settings] | [Screensaver]:[On/Off] (*1) [Подробности] | [On]
[Screensaver]:[Delay] (*2) [Подробности] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Подробности] | [3]
[Battery Care] (*4) [Подробности] | [Off]
[Music settings] | [Equalizer] (*5) [Подробности] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Подробности] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Подробности] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Подробности] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Подробности] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Подробности] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Подробности] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Подробности] | [Off]

(*1) Настройката [Off] намалява издръжливостта на батерията за продължително възпроизвеждане на музика с около 85% в сравнение с настройката [On].
(*2) Колкото по-дълго е времето за чакане, толкова по-кратка е издръжливостта на батерията за продължително възпроизвеждане на музика.
(*3) Настройката [5] намалява издръжливостта на батерията за продължително възпроизвеждане на видео с около 45% в сравнение с настройката [3].
(*4) Настройката [On] намалява издръжливостта на батерията с около 10% в сравнение с настройката [Off].
(*5) Настройването на [Equalizer] на друго, освен [None], [VPT(Surround)] на друго, освен [None], [DSEE(Sound Enhance)] на [On], [Clear Stereo] на [On] и [Dynamic Normalizer] на [On] намалява издръжливостта на батерията за продължително възпроизвеждане на музика с около 55% спрямо ако са настроени на [None] или [Off].
(*6) Настройката по подразбиране за плейъри, продавани в региона на Латинска Америка е [Custom 1]. Настройката [Custom 1] намалява издръжливостта на батерията за продължително възпроизвеждане на музика с около 20% в сравнение с настройката [None].
(*7) Настройката [x2.0] намалява издръжливостта на батерията за продължително възпроизвеждане на музика с около 70% в сравнение с настройката [Off].
(*8) Настройката [On (No Screen Off)] намалява издръжливостта на батерията за продължително възпроизвеждане на музика с около 85% в сравнение с настройката [On].
(*9) Настройката [Maximum Karaoke Mode] намалява издръжливостта на батерията за продължително възпроизвеждане на музика с около 90% в сравнение с настройката [Off].

#### Дисплей

2-инчов, TFT цветен дисплей с бяла LED-подсветка, QVGA (240 × 320 пиксела), 262 144 цвята

#### Размери (ш/в/д, изпъкналите части не се включват)

44 × 94,7 × 9,7 mm

#### Размери (ш/в/д)

44,1 × 95,2 × 10,4 mm

#### Тегло

Приблиз. 58 g
Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна без предупреждение.
Обратно в началото