Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Spécifications > Spécifications > Spécifications

## Spécifications

#### Format de fichier compatible

Musique (podcasts inclus (*1))
Formats audio (Codec) | MP3 | Format de fichier multimédia : format de fichier MP3 (MPEG-1 Layer3) Extension de fichier : .mp3 Débit binaire : 32 à 320 Kbit/s (compatible débit binaire variable (VBR)) Fréquence d’échantillonnage (*2) : 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Format de fichier multimédia : format de fichier ASF Extension de fichier : .wma Débit binaire : 32 à 192 Kbit/s (compatible débit binaire variable (VBR)) Fréquence d’échantillonnage (*2) : 44,1 kHz * Compatible avec WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Format de fichier multimédia : format de fichier MP4 Extension de fichier : .mp4, .m4a, .3gp Débit binaire : 16 à 320 Kbit/s (compatible débit binaire variable (VBR)) (*4) Fréquence d’échantillonnage (*2) : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Format de fichier multimédia : format de fichier Wave-Riff Extension de fichier : .wav Débit binaire : 1 411 Kbit/s Fréquence d’échantillonnage (*2) : 44,1 kHz
Vidéo (podcasts inclus (*1))
Formats vidéo (Codec) |  | Vitesse d’image : 30 ips max. Résolution : 720 × 480 max. (*5)
Windows Media Video 9 (*6) | Format de fichier multimédia : format de fichier ASF Extension de fichier : .wmv Profil : profil simple VC1, profil principal Débit binaire : 6 Mbit/s max.
Formats audio (Codec) | WMA (pour Windows Media Video 9) | Débit binaire : 32 à 192 Kbit/s (compatible débit binaire variable (VBR)) Fréquence d’échantillonnage (*2) : 44,1 kHz * Compatible avec WM-DRM 10
Taille de fichier |  | 4 Go max.
Nombre de fichiers |  | 2 000 max.
Photo (*7)
Format photo (Codec) | JPEG | Format de fichier multimédia : compatible avec le format de fichier DCF 2.0/Exif 2.21 Extension de fichier : .jpg Profil : profil Baseline Nombre de pixels : 4 096 × 4 096 pixels (16 000 000 pixels) max.
Nombre de fichiers |  | 20 000 max.

(*1) Le nombre maximal de podcasts pouvant être enregistrés est de 20 000.
(*2) La fréquence d’échantillonnage peut ne pas correspondre à tous les codeurs.
(*3) Les fichiers au format AAC-LC protégés par des droits d’auteur ne peuvent pas être lus.
(*4) Les débits binaires non standard ou non garantis peuvent être inclus, selon la fréquence d’échantillonnage.
(*5) Ces nombres indiquent la résolution maximale des vidéos compatibles et n’indiquent pas la résolution d’affichage du lecteur. Sa résolution d’affichage est de 320 × 240.
(*6) Certains fichiers WMV peuvent être lus uniquement en les transférant à l’aide du Lecteur Windows Media.
(*7) Certains fichiers photo ne peuvent pas être lus, selon leur format de fichier.

#### Nombre de chansons enregistrables et durée d’enregistrement maximum (approx.)

Les temps fournis sont estimés pour un transfert ou un enregistrement de chansons de 4 minutes uniquement (fichiers vidéo et photo exclus) au format MP3. Des formats de fichiers audio autres que MP3, contenant un nombre de chansons enregistrables et des durées d’enregistrement différents, peuvent également être lus.

| NWZ-E353 | NWZ-E354 | NWZ-E355
Débit binaire | Nombre | Durée | Nombre | Durée | Nombre | Durée
48 Kbit/s | 2 350 | 156 h 40 min. | 4 950 | 330 h 00 min. | 10 000 | 666 h 40 min.
64 Kbit/s | 1 750 | 116 h 40 min. | 3 650 | 243 h 20 min. | 7 450 | 496 h 40 min.
128 Kbit/s | 880 | 58 h 40 min. | 1 800 | 120 h 00 min. | 3 700 | 246 h 40 min.
256 Kbit/s | 440 | 29 h 20 min. | 925 | 61 h 40 min. | 1 850 | 123 h 20 min.
320 Kbits/s | 355 | 23 h 40 min. | 740 | 49 h 20 min. | 1 500 | 100 h 00 min.

#### Durée maximale d’enregistrement des vidéos (approx.)

La durée d’enregistrement approximative est estimée pour les fichiers vidéo transférés uniquement. Ces durées peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation du lecteur.

| NWZ-E353 | NWZ-E354 | NWZ-E355
Débit binaire | Durée | Durée | Durée
Format vidéo : 384 Kbits/s Format audio : 128 Kbits/s | 14 h 00 min. | 29 h 20 min. | 59 h 40 min.
Format vidéo : 768 Kbits/s Format audio : 128 Kbits/s | 8 h 00 min. | 16 h 40 min. | 34 h 00 min.

#### Nombre de photos enregistrables maximum pouvant être transférées (approx.)

20 000 max.
Le nombre de photos enregistrables peut être inférieur selon la taille des fichiers.

#### Nombre maximal de listes de lecture enregistrables

Nombre maximal de listes de lecture transférables : 8 192
Nombre maximal de chansons pouvant être contenues dans chaque liste de lecture : 999

#### Capacité (capacité utilisateur disponible) (*1)

NWZ-E353 : 4 Go (environ 3,35 Go = 3 602 874 368 octets)
NWZ-E354 : 8 Go (environ 6,99 Go = 7 513 210 880 octets)
NWZ-E355 : 16 Go (environ 14,1 Go = 15 224 635 392 octets)
(*1) La capacité de stockage disponible du lecteur peut varier.
Une partie de l’espace mémoire est utilisée pour la gestion des données.

#### Sortie (écouteurs)

Réponse en fréquence
20 à 20 000 Hz (pour la lecture d’un fichier de données, mesure d’un seul signal)

#### Radio FM

Plage de fréquence FM
87,5 à 108,0 MHz

#### Moyenne fréquence (FM)

128 kHz

#### Antenne

Antenne du cordon du casque

#### Interface

Ecouteur : mini-prise stéréo
Interface USB : mini-B
USB haut débit (compatible USB 2.0)

#### Température de fonctionnement

5 °C à 35 °C

#### Source d’alimentation

- Batterie rechargeable au lithium-ion intégrée

- Alimentation USB (d’un ordinateur, via un connecteur USB du lecteur)

#### Temps de charge

Charge USB
Environ 3 heures (pleine charge), environ 1,5 heure (charge à environ 80 %)

#### Autonomie de la batterie (lecture en continu)

L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon les réglages. Les estimations des heures d’autonomie de la batterie ci-dessous se basent sur des conditions où la « Configuration de base de la mesure de l’autonomie de la batterie » est appliquée, comme illustré dans le tableau ci-dessous.
Remarque

- Si le lecteur reste hors tension pendant une période prolongée, la batterie se décharge quand même légèrement.

- L’autonomie de la batterie peut varier selon le réglage du volume, les conditions d’utilisation et la température ambiante.

Musique
Lecture au format MP3 128 Kbit/s | Environ 50 heures
Lecture au format WMA 128 Kbit/s | Environ 50 heures
Lecture au format AAC-LC 128 Kbit/s | Environ 48 heures
Lecture au format Linear PCM 1 411 Kbit/s | Environ 56 heures
Vidéo
Lecture au format WMV 384 Kbit/s | Environ 10 heures
Radio FM
Réception FM | Environ 20 heures

#### Les réglages du lecteur peuvent affecter l’autonomie de la batterie

| Réglage | Configuration de base de la mesure de l’autonomie de la batterie (réglage par défaut)
[Réglages communs] | [Économiseur d’écran] : [Activer/Désactiver] (*1) [Détails] | [Activé]
[Économiseur d’écran] : [Délai] (*2) [Détails] | [30 s]
[Luminosité] (*3) [Détails] | [3]
[Entretien batterie] (*4) [Détails] | [Désactivé]
[Réglages Musique] | [Égaliseur] (*5) [Détails] | [Aucun] (*6)
[VPT (Surround)] (*5) [Détails] | [Aucun]
[DSEE (Amél. de Son)] (*5) [Détails] | [Désactivé]
[Stéréo claire] (*5) [Détails] | [Désactivé]
[Normaliseur dynamique] (*5) [Détails] | [Désactivé]
[DPC(Contrôle Vitesse)] (*7) [Détails] | [Désactivé]
[Afficher Lyrics] (*8) [Détails] | [Activé]
[Karaoké/Étude de la langue] (*9) [Détails] | [Désactivé]

(*1) Le réglage [Désactivé] réduit d’environ 85 % l’autonomie de la batterie pour la lecture de musique en continu par rapport au réglage [Activé].
(*2) Plus le temps d’attente est long, plus l’autonomie de la batterie pour la lecture de musique en continu est réduite.
(*3) Le réglage [5] réduit d’environ 45 % l’autonomie de la batterie pour la lecture vidéo en continu par rapport au réglage [3].
(*4) Le réglage [Activé] réduit d’environ 10 % l’autonomie de la batterie par rapport au réglage [Désactivé].
(*5) Régler [Égaliseur] sur une valeur autre que [Aucun], [VPT (Surround)] sur une valeur autre que [Aucun], [DSEE (Amél. de Son)] sur [Activé], [Stéréo claire] sur [Activé] et [Normaliseur dynamique] sur [Activé] réduit d’environ 55 % l’autonomie de la batterie pour la lecture de musique en continu par rapport au réglage [Aucun] ou [Désactivé].
(*6) Le réglage par défaut des lecteurs vendus en Amérique latine est [Personnalisé 1]. Le réglage [Personnalisé 1] réduit d’environ 20 % l’autonomie de la batterie pour la lecture de musique en continu par rapport au réglage [Aucun].
(*7) Le réglage [x2.0] réduit d’environ 70 % l’autonomie de la batterie pour la lecture de musique en continu par rapport au réglage [Désactivé].
(*8) Le réglage [Activé (Écran activé)] réduit d’environ 85 % l’autonomie de la batterie pour la lecture de musique en continu par rapport au réglage [Activé].
(*9) Le réglage [Karaoké (Effet fort)] réduit d’environ 90 % l’autonomie de la batterie pour la lecture de musique en continu par rapport au réglage [Désactivé].

#### Affichage

Ecran 2 pouces, couleur TFT avec rétroéclairage par diode DEL blanche, QVGA (240 × 320 pixels), 262 144 couleurs

#### Dimensions (l/h/p, parties saillantes non incluses)

44× 94,7× 9,7 mm

#### Dimensions (l/h/p)

44,1× 95,2× 10,4 mm

#### Poids

Environ 58 g
La conception et les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.
Haut