Uživatelská příručka WALKMAN
Tisk
Horní strana > Specifikace > Specifikace > Specifikace

## Specifikace

#### Podporovaný formát souborů

Hudba (včetně podcastů (*1))
Zvukové formáty (Kodek) | MP3 | Formát souboru médií: formát souborů MP3 (MPEG-1 Layer3) Přípona souborů: .mp3 Přenosová rychlost: 32 až 320 kb/s (Podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR)) Vzorkovací frekvence (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Formát souboru médií: formát souborů ASF Přípona souborů: .wma Přenosová rychlost: 32 až 192 kb/s (Podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR)) Vzorkovací frekvence (*2): 44,1 kHz * Kompatibilní s WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Formát souboru médií: formát souborů MP4 Přípona souborů: .mp4, .m4a, .3gp Přenosová rychlost: 16 až 320 kb/s (Podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR)) (*4) Vzorkovací frekvence (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Formát souboru médií: formát souborů Wave-Riff Přípona souborů: .wav Přenosová rychlost: 1 411 kb/s Vzorkovací frekvence (*2): 44,1 kHz
Video (včetně podcastů (*1))
Formáty videa (Kodek) |  | Snímková frekvence: Max. 30 snímků/s Rozlišení: Max. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Formát souborů médií: formát souborů MP4, video formát „Memory Stick“ Přípona souborů: .mp4, .m4v Profil: Základní profil Úroveň: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Přenosová rychlost: Max. 10 Mb/s
MPEG-4 | Formát souborů médií: formát souborů MP4, video formát „Memory Stick“ Přípona souborů: .mp4, .m4v Profil: Jednoduchý profil Přenosová rychlost: Max. 6 Mb/s
Windows Media Video 9 (*6) | Formát souboru médií: formát souborů ASF Přípona souborů: .wmv Profil: Jednoduchý profil VC1, hlavní profil Přenosová rychlost: Max. 6 Mb/s
Zvukové formáty (Kodek) | AAC-LC (pro AVC, MPEG-4) | Počet kanálů: Max. 2 kanály Vzorkovací frekvence (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Přenosová rychlost: Max. 288 kb/s / kanál
WMA (pro Windows Media Video 9) | Přenosová rychlost: 32 až 192 kb/s (Podporuje variabilní přenosovou rychlost (VBR)) Vzorkovací frekvence (*2): 44,1 kHz * Kompatibilní s WM-DRM 10
Velikost souboru |  | Max. 4 GB
Počet souborů |  | Max. 2 000
Fotografie (*7)
Formát fotografií (Kodek) | JPEG | Formát souboru médií: kompatibilní s formátem souborů DCF 2.0/Exif 2.21 Přípona souborů: .jpg Profil: Základní profil Počet pixelů: Max. 4 096 × 4 096 pixelů (16 000 000 pixelů)
Počet souborů |  | Max. 20 000
Nahrávání hlasu
Zvukový formát (Kodek) | MP3 | Přenosová rychlost: 64, 128, 256 kb/s Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz

(*1) Maximální počet nahratelných podcastů je 20 000.
(*2) Vzorkovací frekvence možná nebude odpovídat všem kódovačům.
(*3) Soubory AAC-LC chráněné autorskými právy nelze přehrávat.
(*4) Nestandardní přenosové rychlosti nebo nezaručené přenosové rychlosti jsou zahrnuty v závislosti na vzorkovací frekvenci.
(*5) Tyto hodnoty indikují maximální rozlišení přehratelného videa, nepopisují rozlišení displeje přehrávače. Rozlišení displeje je 320 × 240.
(*6) Některé soubory WMV lze přehrávat pouze po přenosu pomocí aplikace Windows Media Player.
(*7) Některé soubory fotografií nelze zobrazit v závislosti na formátu souborů.

#### Maximální počet nahraných skladeb a čas (přibližně)

Přibližné časy vycházejí ze situace, kdy přenášíte nebo nahráváte pouze 4minutové skladby (bez videa a fotografií) ve formátu MP3. Počty a časy skladeb v jiných formátech zvukových souborů pro přehrávání se mohou od formátu MP3 lišit.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Přenosová rychlost | Počet | Čas | Počet | Čas | Počet | Čas
48 kb/s | 2 350 | 156 hod. 40 min. | 4 950 | 330 hod. 00 min. | 10 000 | 666 hod. 40 min.
64 kb/s | 1 750 | 116 hod. 40 min. | 3 650 | 243 hod. 20 min. | 7 450 | 496 hod. 40 min.
128 kb/s | 880 | 58 hod. 40 min. | 1 800 | 120 hod. 00 min. | 3 700 | 246 hod. 40 min.
256 kb/s | 440 | 29 hod. 20 min. | 925 | 61 hod. 40 min. | 1 850 | 123 hod. 20 min.
320 kb/s | 355 | 23 hod. 40 min. | 740 | 49 hod. 20 min. | 1 500 | 100 hod. 00 min.

#### Maximální čas nahrávaných video souborů (přibližně)

Přibližné časy nahrávání se odhadují pro situaci, kdy se přenášejí pouze video soubory. V závislosti na podmínkách používání přehrávače se může čas lišit.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Přenosová rychlost | Čas | Čas | Čas
Formát videa: 384 kb/s | 14 hod. 00 min. | 29 hod. 20 min. | 59 hod. 40 min.
Zvukový formát: 128 kb/s
Formát videa: 768 kb/s | 8 hod. 00 min. | 16 hod. 40 min. | 34 hod. 00 min.
Zvukový formát: 128 kb/s

#### Maximální počet nahratelných fotografií, který lze přenést (přibližně)

Max. 20 000
Počet nahratelných fotografií může být menší v závislosti na velikosti souborů.

#### Maximální počet nahraných hlasových nahrávek

Maximální počet nahraných hlasových nahrávek: 4 000
Maximální počet složek hlasových nahrávek: 255
Maximální počet hlasových nahrávek v jedné složce: 255

#### Maximální zaznamenatelný počet seznamů přehrávání

Maximální přenositelný počet seznamů přehrávání: 8 192
Maximální počet skladeb, který může seznam přehrávání obsahovat: 999

#### Kapacita (Využitelná kapacita pro uživatele) (*1)

NWZ-E453: 4 GB (Přibl. 3,35 GB = 3 602 841 600 bytů)
NWZ-E454: 8 GB (Přibl. 6,99 GB = 7 513 178 112 bytů)
NWZ-E455: 16 GB (Přibl. 14,1 GB = 15 224 602 624 bytů)
(*1) Dostupná kapacita paměti přehrávače se může lišit.
Část paměti je využívána funkcemi pro správu dat.

#### Výstup (sluchátka)

Frekvenční rozsah
20 až 20 000 Hz (při přehrávání datového souboru, měřena hodnota jednoho signálu)

#### FM rádio

Rozsah frekvencí FM
87,5 až 108,0 MHz
(Funkci FM rádia nelze použít, je-li přehrávač použit se systémem reproduktorů.)

#### IF (FM)

128 kHz

#### Anténa

Anténa kabelu sluchátek

#### Rozhraní

Sluchátko: Stereo mini konektor
WM-PORT (terminál pro vícenásobné připojení): 22kolíkový
Vysokorychlostní USB (vyhovuje standardu USB 2.0)

#### Operační teplota

5 °C až 35 °C

#### ﻿Zdroj napájení

- Vestavěná dobíjecí baterie Li-ion

- Napájení přes rozhraní USB (z počítače přes konektor USB na přehrávači)

#### Doba nabíjení

Dobíjení přes USB
Přibližně 3 hodiny (úplné nabití), přibl. 1,5 hodiny (přibližně 80 %)

#### Životnost baterie (nepřetržité přehrávání)

Aktuální výdrž baterie se může lišit podle nastavení. Níže uvedený předpokládaný počet hodin používání baterie je založený na běžných podmínkách použití se „Základním nastavením měření výdrže baterie“, jak je uvedeno v tabulce níže.
Poznámka

- I když je přehrávač vypnutý po delší dobu, je malá část energie baterie spotřebována.

- Životnost baterie se může lišit v závislosti na nastavení hlasitosti a okolní teplotě.

Hudba
Přehrávání ve formátu MP3 při 128 kb/s | Přibl.: 50 hodin
Přehrávání ve formátu WMA při 128 kb/s | Přibl.: 50 hodin
Přehrávání ve formátu AAC-LC při 128 kb/s | Přibl.: 48 hodin
Přehrávání ve formátu Linear PCM při 1 411 kb/s | Přibl.: 56 hodin
Video
Přehrávání ve formátu MPEG-4 při 384 kb/s | Přibl.: 10 hodin
Přehrávání v základním formátu AVC při 384 kb/s | Přibl.: 10 hodin
Přehrávání ve formátu WMV při 384 kb/s | Přibl.: 10 hodin
FM rádio
Příjem FM vysílání | Přibl.: 20 hodin
Nahrávání hlasu
Nahrávání | Přibl.: 9 hodin

#### ﻿Nastavení přehrávače, které ovlivní výdrž baterie

| Nastavení | Základní nastavení měření výdrže baterie (Výchozí nastavení)
[Common Settings] | [Screensaver]: [On/Off] (*1) [Detaily] | [On]
[Screensaver]: [Delay] (*2) [Detaily] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Detaily] | [3]
[Battery Care] (*4) [Detaily] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Detaily] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Detaily] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Detaily] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Detaily] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Detaily] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Detaily] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Detaily] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Detaily] | [Off]

(*1) Nastavení [Off] zkracuje výdrž baterie pro nepřetržité přehrávání o zhruba 85 % v porovnání s nastavením [On].
(*2) Čím delší bude prodleva, tím kratší bude výdrž baterie pro nepřetržité přehrávání.
(*3) Nastavení [5] zkracuje výdrž baterie pro nepřetržité přehrávání o zhruba 45 % v porovnání s nastavením [3].
(*4) Nastavení [On] zkracuje výdrž baterie přibližně o 10 % ve srovnání s nastavením [Off].
(*5) Nastavení [Equalizer] na hodnotu jinou než [None], [VPT(Surround)] na hodnotu jinou než [None], [DSEE(Sound Enhance)] na [On], [Clear Stereo] na [On] a [Dynamic Normalizer] na [On] zkracuje životnost baterie pro nepřetržité přehrávání o zhruba 55 % v porovnání s nastavením na [None] nebo [Off].
(*6) Výchozí nastavení pro přehrávače prodávané v regionu Latinské Ameriky je [Custom 1]. Nastavení [Custom 1] zkracuje výdrž baterie pro nepřetržité přehrávání o zhruba 20 % v porovnání s nastavením [None].
(*7) Nastavení [x2.0] zkracuje výdrž baterie pro nepřetržité přehrávání o zhruba 70 % v porovnání s nastavením [Off].
(*8) Nastavení [On (No Screen Off)] zkracuje výdrž baterie pro nepřetržité přehrávání o zhruba 85 % v porovnání s nastavením [On].
(*9) Nastavení [Maximum Karaoke Mode] zkracuje výdrž baterie pro nepřetržité přehrávání o zhruba 90 % v porovnání s nastavením [Off].

#### Displej

2palcový barevný displej TFT s bílým podsvícením pomocí diod LED, QVGA (240 × 320 pixelů), 262 144 barev

#### Rozměry (š/v/d, bez vyčnívajících částí)

44 × 94,7 × 9,7 mm

#### Rozměry (š/v/d)

44,1 × 95 × 10,4 mm

#### Hmotnost

Přibl. 58 g
Vzhled a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Zpět nahoru