WALKMAN-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ajastin > Ajastimen asettaminen > Tietoja ajastimesta

## Tietoja ajastimesta

Hälytysajastimen käyttäminen
Unisajastimen käyttäminen
Voit asettaa ajastimen aloittamaan kappaleiden toiston tiettyyn aikaan (hälytys). Voit asettaa ajan, jonka kuluttua soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan ja näyttö sammuu (uniajastin).
Huomautus

- Jos [Set Date-Time] -asetus ei ole oikea, ajastinta ei voi asettaa oikeaan aikaan. Aseta nykyinen päivämäärä ja kellonaika ennen ajastimen asettamista [Tietoja].

### Hälytysajastimen käyttäminen

Voit asettaa ajastimen toistamaan valitun kappaleen tiettyyn aikaan hälytysäänenä. Jos haluat käyttää hälytysajastinta, toimi alla olevien ohjeiden mukaan. Jos haluat lisätietoja jostakin toimesta, valitse [Tietoja].

1. Valitse kappale, jonka haluat soivan hälytysäänenä [Tietoja].

1. Aseta hälytysaika [Tietoja].

1. Aseta tarvittaessa uudelleentoistoasetus [Tietoja].

1. Ota hälytys käyttöön [Tietoja].

1. Kun hälytysääni kuuluu, vaimenna se painamalla -painiketta.

Huomautus

- Hälytysääni lakkaa automaattisesti kuulumasta 60 minuutin kuluttua.

- Kuulovaurioiden estämiseksi AVLS-toiminto rajoittaa kuulokkeiden hälytysäänen voimakkuutta riippumatta siitä, onko [AVLS (Volume Limit)] -asetus [On] vai [Off] [Tietoja]. Kaiuttimien hälytysäänen voimakkuutta ei ole rajoitettu.

- Älä nukahda kuulokkeet korvillasi. Jos nukahdat kuulokkeet korvillasi, kuulokkeiden johto voi kiertyä kaulasi ympäri ja tukehduttaa sinut.

- Seuraavissa tilanteissa hälytys kuuluu vasta, kun toiminto on suoritettu loppuun:

- Tietoja poistetaan.

- Muistia alustetaan.

- Hälytys ei kuulu seuraavissa tilanteissa:

- Äänitys on meneillään (hälytyskuvake tosin vilkkuu ilmoitusalueella).

- Soitin on kytketty tietokoneeseen.

### Unisajastimen käyttäminen

Voit asettaa myös uniajastimen, joka katkaisee laitteesta virran tietyn ajan kuluttua. Lisätietoja uniajastimen käyttämisestä on kohdassa [Tietoja].
Takaisin ylös