Gebruikershandleiding voor WALKMAN
Afdrukken
Bovenkant pagina > Specificaties > Wat zijn indeling en bitsnelheid? > Wat is video-indeling?

## Wat is video-indeling?

Video-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om video- en audiogegevens te importeren naar een computer en om deze als videobestand op te slaan.
Gangbare indelingen zijn MPEG-4, AVC enz.
MPEG-4: MPEG-4 staat voor Moving Picture Experts Group phase 4, ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). De compressie-indeling is bedoeld voor video- en audiogegevens.
AVC: AVC staat voor Advanced Video Coding, ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). Hiermee kunnen levendigere beelden worden gemaakt met een lagere bitsnelheid. AVC-bestanden bevatten vier profielen, waaronder "AVC Baseline Profile". De AVC-indeling is gebaseerd op de MPEG-4 AVC-standaard van de ISO (International Organization for Standardization). Aangezien AVC is gestandaardiseerd als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, wordt hiernaar meestal verwezen met MPEG-4 AVC/H.264 of H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) is een videocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. Deze is gebaseerd op MPEG-4, behaalt een hoge compressiesnelheid en ondersteunt kopieerbeheer met DRM.
Tip

- Meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen en bitsnelheden vindt u op [Details].

Terug naar boven