Priročnik za uporabo WALKMAN
Tiskaj
Na vrh > Specifikacije > Specifikacije > Specifikacije

## Specifikacije

#### Podprti formati datotek

Glasba (vključno s poddajami (*1))
Avdio formati (kodek) | MP3 | Format medijske datoteke: MP3 (MPEG-1 Layer3) format datoteke Končnica datoteke: .mp3 Bitna stopnja: 32 do 320 kb/s (podpira spremenljivo bitno stopnjo (VBR)) Vzorčna frekvenca (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Format medijske datoteke: ASF format datoteke Končnica datoteke: .wma Bitna stopnja: 32 do 192 kb/s (podpira spremenljivo bitno stopnjo (VBR)) Vzorčna frekvenca (*2): 44,1 kHz * Združljivo z WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Format medijske datoteke: MP4 format datoteke Končnica datoteke: .mp4, .m4a, .3gp Bitna stopnja: 16 do 320 kb/s (Podpira spremenljivo bitno stopnjo (VBR)) (*4) Vzorčna frekvenca (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Format medijske datoteke: Wave-Riff format datoteke Končnica datoteke: .wav Bitna stopnja: 1.411 kb/s Vzorčna frekvenca (*2): 44,1 kHz
Video (vključno s poddajami (*1))
Video formati (kodek) |  | Število sličic: Maks. 30 fps Ločljivost: Maks. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Format medijske datoteke: MP4 format datoteke, »Pomnilniška palčka« video format Končnica datoteke: .mp4, .m4v Profil: Osnovni profil Nivo: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Bitna stopnja: Maks. 10 Mb/s
MPEG-4 | Format medijske datoteke: MP4 format datoteke, »Pomnilniška palčka« video format Končnica datoteke: .mp4, .m4v Profil: Preprosti profil Bitna stopnja: Maks. 6 Mb/s
Windows Media Video 9 (*6) | Format medijske datoteke: ASF format datoteke Končnica datoteke: .wmv Profil: VC1 preprosti profil, glavni profil Bitna stopnja: Maks. 6 Mb/s
Avdio formati (kodek) | AAC-LC (za AVC, MPEG-4) | Število kanalov: Maks. 2 kanala Vzorčna frekvenca (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitna stopnja: Maks. 288 kb/s / kanal
WMA (za Windows Media Video 9) | Bitna stopnja: 32 do 192 kb/s (podpira spremenljivo bitno stopnjo (VBR)) Vzorčna frekvenca (*2): 44,1 kHz * Združljivo z WM-DRM 10
Velikost datoteke |  | Najv. 4 GB
Število datotek |  | Maks. 2.000
Fotografije (*7)
Format fotografij (kodek) | JPEG | Format medijske datoteke: Združljiv z DCF 2.0/Exif 2.21 formatom datoteke Končnica datoteke: .jpg Profil: Osnovni profil Število točk: Maks. 4.096 × 4.096 točk (16.000.000 točk)
Število datotek |  | Najv. 20.000
Snemanje glasu
Avdio format (kodek) | MP3 | Bitna stopnja:64, 128, 256 kb/s Vzorčna frekvenca: 44,1 kHz

(*1) Največje število posnetih poddaj je 20.000.
(*2) Vzorčna frekvenca se morda ne ujema z vsemi dekoderji.
(*3) Avtorsko zaščitenih AAC-LC datotek ni mogoče predvajati.
(*4) Nestandardne ali nezajamčene bitne stopnje so vključene odvisno od vzorčne frekvence.
(*5) Te številke prikazujejo največjo ločljivost predvajanih videov in ne prikazujejo ločljivosti zaslona predvajalnika. Ločljivost zaslona je 320 × 240.
(*6) Nekatere WMV datoteke je mogoče predvajati samo z Windows Media Player.
(*7) Nekaterih datotek fotografij ni mogoče predvajati, odvisno od njihovih formatov datotek.

#### Največje število posnetih skladb in čas (pribl.)

Približen čas temelji na primeru, v katerem prenašate ali snemate le skladbe dolge 4 minute (brez videov in fotografij) v formatu MP3. Število in čas drugih skladb v avdio formatu datoteke, ki jih lahko predvajate, se lahko razlikuje od formata MP3.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Bitna stopnja | Število | Čas | Število | Čas | Število | Čas
48 kb/s | 2.350 | 156 ur 40 min. | 4.950 | 330 ur 00 min. | 10.000 | 666 ur 40 min.
64 kb/s | 1.750 | 116 ur 40 min. | 3.650 | 243 ur 20 min. | 7.450 | 496 ur 40 min.
128 kb/s | 880 | 58 ur 40 min. | 1.800 | 120 ur 00 min. | 3.700 | 246 ur 40 min.
256 kb/s | 440 | 29 ur 20 min. | 925 | 61 ur 40 min. | 1.850 | 123 ur 20 min.
320 kb/s | 355 | 23 ur 40 min. | 740 | 49 ur 20 min. | 1.500 | 100 ur 00 min.

#### Največji čas snemanja videov (pribl.)

Približni časi snemanja so ocenjeni v primeru, ko so preneseni samo videi. Čas se lahko razlikuje, glede na pogoje uporabe predvajalnika.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Bitna stopnja | Čas | Čas | Čas
Video format: 384 kb/s | 14 ur 00 min. | 29 ur 20 min. | 59 ur 40 min.
Avdio format: 128 kb/s
Video format: 768 kb/s | 8 ur 00 min. | 16 ur 40 min. | 34 ur 00 min.
Avdio format: 128 kb/s

#### Največje število posnetih fotografij, ki jih lahko prenesete (Pribl.)

Najv. 20.000
Število posnetih fotografij je lahko manjše, glede na velikost datotek.

#### Največje število zvočnih posnetkov

Največje število posnetih datotek zvočnih posnetkov: 4.000
Največje število posnetih map zvočnih posnetkov: 255
Največje število posnetih datotek v posamezni mapi zvočnih posnetkov: 255

#### Največje število posnetih seznamov predvajanja

Največje število prenesenih seznamov predvajanja: 8.192
Največje število skladb v posameznem seznamu predvajanja: 999

#### Zmogljivost (razpoložljiva za uporabnika) (*1)

NWZ-E453: 4 GB (Pribl. 3,35 GB = 3.602.841.600 bitov)
NWZ-E454: 8 GB (Pribl. 6,99 GB = 7.513.178.112 bitov)
NWZ-E455: 16 GB (Pribl. 14,1 GB = 15.224.602.624 bitov)
(*1) Razpoložljiva vrednost pomnilnika predvajalnika se lahko spreminja.
Del pomnilnika se uporablja za funkcije upravljanja podatkov.

#### Izhod (slušalke)

Frekvenčni odziv
20 do 20.000 Hz (ob predvajanju podatkovne datoteke, meritev enojnega signala)

#### FM radio

FM frekvenčni obseg
87,5 do 108,0 MHz
(Funkcije FM radio ne morete uporabljati medtem, ko je predvajalnik nameščen v sistem zvočnikov.)

#### IF (FM)

128 kHz

#### Antena

Antena kabla slušalk

#### Vmesnik

Slušalke: stereo mini vhod
WM-PORT (večpovezovalni terminal): 22 zatičev
Visoko hitrosten USB (združljiv z USB 2.0)

#### Obratovalna temperatura

5 °C do 35 °C

#### ﻿Vir napajanja

- Vgrajena litij-ionska baterija za polnjenje

- USB napajanje (iz računalnika preko USB konektorja predvajalnika)

#### Čas polnjenja

Polnjenje na osnovi USB
Pribl. 3 ure (popolna napolnitev), pribl. 1,5 ure (pribl. 80%)

#### Življenjska doba baterije (neprekinjeno predvajanje)

Dejanska življenjska doba baterije se spreminja glede na nastavitve. Ocenjeno število ur uporabe, prikazano spodaj, temelji na tipičnih pogojih uporabe z »Osnovnimi nastavitvami merjenja avtonomije baterije«, kot je prikazano v spodnji tabeli.
Opomba

- Ne pozabite, da četudi je predvajalnik izklopljen za daljše časovno obdobje, še vedno troši manjšo količino napajanja baterije.

- Življenjska doba baterije se lahko spreminja glede na nastavitve glasnosti, pogoje uporabe in temperaturo okolja.

Glasba
Predvajanje pri MP3 128 kb/s | Približno 50 ur
Predvajanje pri WMA 128 kb/s | Približno 50 ur
Predvajanje pri AAC-LC 128 kb/s | Približno 48 ur
Predvajanje pri Linear PCM 1.411 kb/s | Približno 56 ur
Video
Predvajanje pri MPEG-4 384 kb/s | Približno 10 ur
Predvajanje pri osnovnem AVC 384 kb/s | Približno 10 ur
Predvajanje pri WMV 384 kb/s | Približno 10 ur
FM radio
Sprejemanje FM oddajanja | Približno 20 ur
Snemanje glasu
Snemanje | Približno 9 ur

#### ﻿Nastavitve predvajalnika, ki vplivajo na življenjsko dobo baterije

| Nastavitev | Osnovna nastavitev merjenja avtonomije baterije (privzeta nastavitev)
[Common Settings] | [Screensaver] : [On/Off] (*1) [Detajli] | [On]
[Screensaver] : [Delay] (*2) [Detajli] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Detajli] | [3]
[Battery Care] (*4) [Detajli] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Detajli] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Detajli] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Detajli] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Detajli] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Detajli] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Detajli] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Detajli] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Detajli] | [Off]

(*1) Nastavitev [Off] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 85% v primerjavi z nastavitvijo [On].
(*2) Daljši kot je čakalni čas, krajša je življenjska doba baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe.
(*3) Nastavitev [5] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjenem predvajanju videov za približno 45% v primerjavi z nastavitvijo [3].
(*4) Nastavitev [On] skrajša življenjsko dobo baterije za približno 10% v primerjavi z nastavitvijo [Off].
(*5) Nastavitev [Equalizer] na druga kot [None], [VPT(Surround)] na druga kot [None], [DSEE(Sound Enhance)] na [On], [Clear Stereo] na [On] in [Dynamic Normalizer] na [On] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 55% v primerjavi z [None] ali [Off].
(*6) Privzeta nastavitev predvajalnikov prodanih v Latinski Ameriki je [Custom 1]. Nastavitev [Custom 1] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 20% v primerjavi z nastavitvijo [None].
(*7) Nastavitev [x2.0] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 70% v primerjavi z nastavitvijo [Off].
(*8) Nastavitev [On (No Screen Off)] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 85% v primerjavi z nastavitvijo [On].
(*9) Nastavitev [Maximum Karaoke Mode] skrajša življenjsko dobo baterije za neprekinjeno predvajanje glasbe za približno 90% v primerjavi z nastavitvijo [Off].

#### Zaslon

2-inčni, TFT barvni zaslon z belo LED lučko za ozadje, QVGA (240 × 320 točk), 262.144 barv

#### Dimenzije (š/v/g, štrleči deli niso vključeni)

44 × 94,7 × 9,7 mm

#### Mere (š/v/g)

44,1 × 95 × 10,4 mm

#### Teža

Pribl. 58 g
Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nazaj na vrh