WALKMAN-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Oireiden mahdollisia syitä > Muuta

## Muuta

Äänimerkkejä ei kuulu soitinta käytettäessä.

- [Beep Settings] -asetuksena on [Off].

- Vaihda [Beep Settings] -asetukseksi jokin muu kuin [On] [Tietoja].

- Äänimerkkiä ei kuulu, kun soitin on kytketty telakointiasemaan (lisävaruste) tai toiseen laitteeseen.

Soitin lämpenee.

- Soitin voi lämmetä akun latauksen aikana ja olla lämmin sen jälkeen. Soitin voi lämmetä myös suuria tietomääriä siirrettäessä. Tämä on normaalia eikä anna aihetta huoleen. Anna soittimen jäähtyä hetken ajan.

Päivämäärä ja aika on nollattu.

- Jos soitinta ei käytetä vähään aikaan ja akun varaus purkautuu, päivämäärä ja aika voivat nollautua. Se ei ole merkki viasta. Lataa akkua, kunnes tulee näyttöön, ja aseta sen jälkeen päivämäärä ja kellonaika uudelleen [Tietoja].

Kuulokkeista kuuluu häiriöääni, kun ne kytketään tai irrotetaan.

- Ota kuulokkeet pois päästä, kun kytket tai irrotat ne. Jos kytket tai irrotat kuulokkeet kappaleen toiston tai melunvaimennustoiminnon käytön aikana, kuulokkeista voi kuulua häiriöääni. Se ei ole merkki viasta.

Podcast-äänitteitä ei voi lisätä kirjanmerkkiluetteloon.

- Voit lisätä kirjanmerkkiluetteloon vain siirrettyjä kappaleita, et podcast-äänitteitä.

Diaesitys ei näy näytönsäästäjänä.

- Diaesitys tulee näkyviin vain, kun soitin kytketään verkkovirtaan.

- Jos soittimessa ei ole valokuvia, joita voi käyttää diaesityksessä, näytönsäästäjä himmentää näytön [Tietoja].

Hälytys ei kuulu.

- [Alarm On/Off] -asetuksena on [Off].

- Vaihda [Alarm On/Off] -asetukseksi jokin muu kuin [On] [Tietoja].

- Hälytys ei kuulu seuraavassa tilanteessa.

- Soitin on kytketty tietokoneeseen.

Hälytys viivästyy.

- Seuraavissa tilanteissa hälytys kuuluu vasta, kun toiminto on suoritettu loppuun:

- Tietoja poistetaan.

- Muistia alustetaan.

Uniajastin ei toimi.

- Uniajastin ei toimi seuraavissa tilanteissa:

- Soitin on kytketty tietokoneeseen.

- FM-radion [Auto Preset] -toimintoa käytetään.

- Kappaleita analysoidaan ”SensMe™ Channels” -toimintoa varten.

- Hälytysääni kuuluu.

- Uniajastin peruutetaan seuraavissa tilanteissa:

- Soitin siirtyy valmiustilaan.

- Soitin liitetään tietokoneeseen.

Uniajastin viivästyy.

- Seuraavissa tilanteissa uniajastin toimii vasta, kun toiminto on suoritettu loppuun:

- Tietoja poistetaan.

- Muistia alustetaan.

Hälytysääneksi valitun kappaleen sijaan kuuluu valmiiksi määritetty hälytysääni.

- Olet poistanut hälytysääneksi valitun kappaleen.

- Valitse hälytysääneksi jokin toinen kappale ja valitse [Alarm Sound Settings] -asetukseksi [Alarm Song] [Tietoja].

Toistonopeutta ei voi säätää.

- Toistonopeutta ei voi säätää karaoketoimintoa käytettäessä.

- Vaihda [Karaoke/Language Study] -asetukseksi [Off] tai [Language Study] [Tietoja].

Kappaleen lauluääntä ei voi vaimentaa.

- Lauluäänen vaimennuksen tehokkuus vaihtelee kappaleittain. Joissakin kappaleissa lauluääni ei ehkä vaimene juuri lainkaan.

Takaisin ylös