WALKMAN-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käytön aloittaminen > Virta ja lataaminen > Soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

## Soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Soittimen virran kytkeminen
Soittimen virran katkaiseminen

1. OPTION/PWR OFF -painike

1. HOLD-kytkin

Jos näytön yläreunassa näkyy , siirrä soittimen oikeassa sivussa oleva HOLD-kytkin -nuolen vastakkaiseen suuntaan, niin HOLD-toiminto poistuu käytöstä.

### Soittimen virran kytkeminen

Kytke soittimeen virta painamalla mitä tahansa painiketta.

### Soittimen virran katkaiseminen

Paina OPTION/PWR OFF -painiketta jonkin aikaa [Tietoja]. [POWER OFF] tulee näkyviin, soitin siirtyy valmiustilaan ja näyttö sammuu.
Vihje

- Aseta soittimen päivämäärä ja kellonaika ennen soittimen käytön aloittamista [Tietoja].

- Jos tauon aikana ei tehdä mitään 10 minuutin kuluessa, soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan ja näyttö sammuu. Voit palauttaa näytön valmiustilasta painamalla mitä tahansa painiketta.

- Kun soitin on valmiustilassa eikä soitinta käytetä noin vuorokauteen, soittimen virta katkeaa automaattisesti kokonaan.

Huomautus

- Soitinta ei voi käyttää, kun se on liitettynä tietokoneeseen. Irrota USB-kaapeli, ennen kuin käytät soitinta.

- Kun soitin kytketään tietokoneeseen USB-kaapelilla, viimeksi toistetun kappaleen, videon, valokuvan tms. toistonjatkamistiedot poistetaan. Valitse sisältö uudelleen luettelonäytöstä.

- Soitin kuluttaa hieman akkuvirtaa myös valmiustilassa. Siksi soittimesta voi yllättäen katketa virta kokonaan, jos akussa ei ole varausta jäljellä.

Takaisin ylös