WALKMAN-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Ajastin > Ajastimen asettaminen > Uniajastimen asettaminen [Sleep Timer Settings]

## Uniajastimen asettaminen [Sleep Timer Settings]

Voit asettaa ajan, jonka kuluttua soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan ja näyttö sammuu (uniajastin).

1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Sleep Timer Settings] haluamasi asetustyyppi.

Tyyppi | Kuvaus
[Off] | Poistaa uniajastimen käytöstä. (oletusasetus)
[After 30 Min] | Katkaisee soittimen virran 30 minuutin kuluttua.
[After 60 Min] | Katkaisee soittimen virran 60 minuutin kuluttua.
[After 90 Min] | Katkaisee soittimen virran 90 minuutin kuluttua.
[After 120 Min] | Katkaisee soittimen virran 120 minuutin kuluttua.

Vihje

- Kun uniajastin on asetettu, ilmoitusalueella näkyy .

Huomautus

- Seuraavissa tilanteissa uniajastin toimii vasta, kun toiminto on suoritettu loppuun:

- Tietoja poistetaan.

- Muistia alustetaan.

- Uniajastin ei toimi seuraavissa tilanteissa:

- Soitin on kytketty tietokoneeseen.

- FM-radion [Auto Preset] -toimintoa käytetään.

- Kappaleita analysoidaan ”SensMe™ Channels” -toimintoa varten.

- Hälytysääni kuuluu.

- Uniajastin peruutetaan seuraavissa tilanteissa:

- Soitin siirtyy valmiustilaan.

- Soitin liitetään tietokoneeseen.

Takaisin ylös