WALKMAN-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > FM-radio > FM-radion kuunteleminen > FM-radionäytön selaaminen ja käyttäminen

## FM-radionäytön selaaminen ja käyttäminen

[FM Radio] -näytön toiminnot
Kuvake, joka tulee näkyviin OPTION/PWR OFF -painiketta painettaessa

1. Taajuus

1. Esiviritysnumero

Huomautus

- Todellinen näyttö voi poiketa tässä esitetystä. Tämä määräytyy soittimen ostomaan tai -alueen mukaan.

### [FM Radio] -näytön toiminnot

Toiminto | Ohje
Edellisen tai seuraavan taajuuden valitseminen | Paina /-painiketta.
Edellisen tai seuraavan käytettävissä olevan aseman valitseminen (*1) | Paina /-painiketta jonkin aikaa.
Edellisen tai seuraavan esiviritysnumeron valitseminen (*2) | Paina /-painiketta.

(*1) Jos herkkyys on liian suuri, vaihda [Scan Sensitivity] -asetukseksi [Tietoja] [Low].
(*2) Esiviritysnumeroa ei voi valita, jos yhtään esiviritettyä asemaa ei ole. Esiviritä käytettävissä olevat asemat [Auto Preset] -toiminolla [Tietoja].

### Kuvake, joka tulee näkyviin OPTION/PWR OFF -painiketta painettaessa

Kuvake | Kuvaus
(asetusvalikko) | Tuo asetusvalikon näkyviin. Lisätietoja FM-radion asetusvalikosta on kohdassa [Tietoja].

Takaisin ylös