WALKMAN-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Tekniset tiedot > Tekniset tiedot > Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

#### Tuettu tiedostomuoto

Musiikki (mukaan lukien podcastit (*1))
Audiomuodot (koodekki) | MP3 | Mediatiedostomuoto: MP3 (MPEG-1 Layer3) -tiedostomuoto Tiedostotunniste: .mp3 Bittinopeus: 32–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR)) Näytteenottotaajuus (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Mediatiedostomuoto: ASF-tiedostomuoto Tiedostotunniste: .wma Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR)) Näytteenottotaajuus (*2): 44,1 kHz * WM-DRM 10 -yhteensopiva
AAC-LC (*3) | Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto Tiedostotunniste: .mp4, .m4a, .3gp Bittinopeus: 16–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR)) (*4) Näytteenottotaajuus (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Mediatiedostomuoto: Wave-Riff-tiedostomuoto Tiedostotunniste: .wav Bittinopeus: 1 411 kbps Näytteenottotaajuus (*2): 44,1 kHz
Videot (mukaan lukien podcastit (*1))
Videomuodot (koodekki) |  | Kuvataajuus: enintään 30 fps Tarkkuus: enintään 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto, ”Memory Stick” -videomuoto Tiedostotunniste: .mp4, .m4v Profiili: Baseline Profile Taso: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Bittinopeus: enintään 10 Mbps
MPEG-4 | Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto, ”Memory Stick” -videomuoto Tiedostotunniste: .mp4, .m4v Profiili: Simple Profile Bittinopeus: enintään 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Mediatiedostomuoto: ASF-tiedostomuoto Tiedostotunniste: .wmv Profiili: VC1 Simple Profile, Main Profile Bittinopeus: enintään 6 Mbps
Audiomuodot (koodekki) | AAC-LC (AVC ja MPEG-4) | Kanavien määrä: enintään 2 kanavaa Näytteenottotaajuus (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Bittinopeus: enintään 288 kbps / kanava
WMA (Windows Media Video 9) | Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR)) Näytteenottotaajuus (*2): 44,1 kHz * WM-DRM 10 -yhteensopiva
Tiedostokoko |  | Enintään 4 Gt
Tiedostojen määrä |  | Enintään 2 000
Valokuva (*7)
Valokuvamuoto (koodekki) | JPEG | Mediatiedostomuoto: yhteensopiva DCF 2.0- / Exif 2.21 -tiedostomuotojen kanssa Tiedostotunniste: .jpg Profiili: Baseline Profile Kuvapisteiden määrä: enintään 4 096 × 4 096 kuvapistettä (16 000 000 kuvapistettä)
Tiedostojen määrä |  | Enintään 20 000

(*1) Tallennettavien podcastien enimmäismäärä on 20 000.
(*2) Näytteenottotaajuus ei ehkä ole sama kaikissa koodereissa.
(*3) Tekijänoikeussuojauksella varustettuja AAC-LC-tiedostoja ei voi toistaa.
(*4) Normaalista poikkeavat tai takaamattomat bittitaajuudet toimivat näytteenottotaajuudesta riippuen.
(*5) Nämä numerot viittaavat toistettavan videon enimmäistarkkuuteen, eivät soittimen näytön tarkkuuteen. Näytön tarkkuus on 320 × 240.
(*6) Joitakin WMV-tiedostoja voi toistaa vain, jos ne siirretään Windows Media Player -ohjelmalla.
(*7) Tiettyjä valokuvatiedostoja ei voi toistaa niiden tiedostomuotojen vuoksi.

#### Tallennettavien kappaleiden enimmäismäärä ja -aika (noin)

Aika-arviot perustuvat MP3-muodossa olevaan siirrettyyn 4-minuuttiseen kappaleeseen (videoita ja valokuvia lukuun ottamatta). Muiden toistettavien äänitiedostojen kappalemäärät ja toistoajat voivat olla MP3-muodoista poikkeavia.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bittinopeus | Määrä | Aika | Määrä | Aika
48 kbps | 4 950 | 330 h 00 min | 10 000 | 666 h 40 min
64 kbps | 3 650 | 243 h 20 min | 7 450 | 496 h 40 min
128 kbps | 1 800 | 120 h 00 min | 3 700 | 246 h 40 min
256 kbps | 925 | 61 h 40 min | 1 850 | 123 h 20 min
320 kbps | 740 | 49 h 20 min | 1 500 | 100 h 00 min

#### Videoiden enimmäistallennusaika (noin)

Arvioitu tallennusaika perustuu tilanteeseen, jossa siirretään vain videoita. Aika voi vaihdella soittimen käyttöolosuhteiden mukaan.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bittinopeus | Aika | Aika
Videomuoto: 384 kbps Audiomuoto: 128 kbps | 29 h 20 min | 59 h 40 min
Videomuoto: 768 kbps Audiomuoto: 128 kbps | 16 h 40 min | 34 h 00 min

#### Siirrettävissä olevien tallennettavien valokuvien määrä (noin)

Enintään 20 000
Kappaleiden enimmäismäärä kussakin kansiossa: 1 000
Tallennettavien valokuvien määrä voi vähentyä tiedostojen kokojen mukaan.

#### Tallennettavissa olevien toistoluetteloiden enimmäismäärä

Siirrettävissä olevien toistoluetteloiden enimmäismäärä: 8 192
Kappaleiden enimmäismäärä kussakin toistoluettelossa: 999

#### Kapasiteetti (käyttäjän käytössä oleva kapasiteetti) (*1)

NWZ-S754: 8 Gt (noin 6,99 Gt = 7 513 210 880 tavua)
NWZ-S755: 16 Gt (noin 14,1 Gt = 15 224 635 392 tavua)
(*1) Soittimen käytettävissä oleva tallennustila saattaa vaihdella.
Osa muistista käytetään tietojen hallintatoimintoihin.

#### Lähtöliitäntä (kuulokkeet)

Taajuusvaste
20–20 000 Hz (tiedostoa toistettaessa, yhden signaalin mittaus)

#### Melunvaimennustoiminto

Digitaalinen melunvaimennustoiminto
Ympäristöasetus: Bus/Train/Airplane/Office
Melunvaimennustilat: Normal Mode / Quiet Mode / External Input Mode

#### Kokonaishäiriönpoistosuhde (*1)

Noin 17 dB (*2)
(*1) Sonyn mittausjärjestelmän mukaan.
(*2) Vastaa noin 98,0 %:n vähennystä äänienergiassa verrattuna siihen, että kuulokkeita ei käytetä. ([Select NC Environment]: [Airplane])

#### FM-radio

FM-taajuusalue
87,5–108,0 MHz
(FM-radiota ei voi käyttää, kun soitin on kytkettynä kaiutinjärjestelmään.)

#### Välitaajuus (FM)

128 kHz

#### Antenni

Kuulokejohtoantenni

#### Liitännät

Kuulokkeet: stereominiliitäntä
WM-PORT (monikäyttöliitäntä): 22 nastaa
Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva)

#### Käyttölämpötila

5–35 °C

#### ﻿Virtalähde

- Sisäinen litiumioniakku

- USB-virta (tietokoneesta USB-liitännän kautta soittimeen)

#### Latausaika

USB-lataus
Noin 3 tuntia (täysi lataus), noin 1,5 tuntia (noin 80 %)

#### Akun käyttöaika (jatkuva toisto)

Akun todellinen kesto vaihtelee asetusten mukaan. Alla esitetyt tiedot akkujen kestoista perustuvat yleisiin käyttöolosuhteisiin, kun alla olevan taulukon kohdan ”Akun käyttöajan mittaamisen perusasetus” -asetukset ovat käytössä.
Huomautus

- Akun varaus kuluu hieman, vaikka soittimen virta on katkaistu pitkäksi ajaksi.

- Akun kesto voi vaihdella äänenvoimakkuusasetuksen, käyttöolosuhteiden ja ympäristön lämpötilan mukaan.

Musiikki | Melunvaimennus käytössä | Ei melunvaimennusta
Toisto: MP3, 128 kbps | Noin 40 tuntia | Noin 50 tuntia
Toisto: WMA, 128 kbps | Noin 40 tuntia | Noin 50 tuntia
Toisto: AAC-LC, 128 kbps | Noin 39 tuntia | Noin 48 tuntia
Toisto: Linear PCM, 1 411 kbps | Noin 45 tuntia | Noin 56 tuntia
Video | Melunvaimennus käytössä | Ei melunvaimennusta
Toisto: MPEG-4, 384 kbps | Noin 9 tuntia | Noin 10 tuntia
Toisto: AVC Baseline, 384 kbps | Noin 9 tuntia | Noin 10 tuntia
Toisto: WMV, 384 kbps | Noin 9 tuntia | Noin 10 tuntia
FM-radio | Melunvaimennus käytössä | Ei melunvaimennusta
FM-radiolähetyksen vastaanotto | Noin 18 tuntia | Noin 20 tuntia

#### Akun kestoon vaikuttavat soittimen asetukset

| Asetus | Akun käyttöajan mittaamisen perusasetus (oletusasetus)
[Common Settings] | [Screensaver]: [On/Off] (*1) [Tietoja] | [On]
[Screensaver]:[Type] (*1) [Tietoja] | [Blank]
[Screensaver]: [Delay] (*2) [Tietoja] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Tietoja] | [3]
[Battery Care] (*4) [Tietoja] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Tietoja] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Tietoja] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Tietoja] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Tietoja] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Tietoja] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Tietoja] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Tietoja] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Tietoja] | [Off]
[TV Output(Music)] (*10) [Tietoja] | [Off]
[Video Settings] | [TV Output(Video)] (*11) [Tietoja] | [Off]

(*1) [Off]-asetus lyhentää akun käyttöikää noin 80 % verrattuna [On] - [Blank] -asetukseen.
(*2) Mitä pidempi odotusaika on, sen vähemmän aikaa akku kestää jatkuvaa musiikinkuuntelua.
(*3) [5]-asetus lyhentää akun käyttöikää noin 45 % verrattuna [3]-asetukseen.
(*4) [On]-asetus lyhentää akun käyttöikää noin 10 % verrattuna [Off]-asetukseen.
(*5) Jos [Equalizer]-asetukseksi valitaan jokin muu kuin [None], [VPT(Surround)]-asetukseksi jokin muu kuin [None], [DSEE(Sound Enhance)] -asetukseksi valitaan [On], [Clear Stereo] -asetukseksi valitaan [On] ja [Dynamic Normalizer] -asetukseksi valitaan [On], akun käyttöikä lyhenee noin 50 % verrattuna tilanteeseen, jossa nämä asetukset ovat [None] tai [Off].
(*6) Latinalaisen Amerikan alueella myytävien soittimien oletusasetus on [Custom 1]. [Custom 1]-asetus lyhentää akun käyttöikää noin 20 % verrattuna [None]-asetukseen.
(*7) [x2.0]-asetus lyhentää akun käyttöikää noin 70 % verrattuna [Off]-asetukseen.
(*8) [On (No Screen Off)]-asetus lyhentää akun käyttöikää noin 85 % verrattuna [On]-asetukseen.
(*9) [Maximum Karaoke Mode] -asetus lyhentää akun käyttöikää noin 85 % verrattuna [Off]-asetukseen.
(*10) [On]-asetuksen käyttö silloin, kun soittimen näyttökuva on siirretty televisioon, lyhentää akun käyttöikää noin 90 % verrattuna [Off]-asetukseen.
(*11) [On]-asetuksen käyttö silloin, kun soittimen näyttökuva on siirretty televisioon, lyhentää akun käyttöikää noin 55 % verrattuna [Off]-asetukseen.

#### Näyttö

2 tuuman TFT-värinäyttö, jossa valkoinen LED-taustavalaistus, QVGA (240 × 320 kuvapistettä), 262 144 väriä

#### Mitat (l/k/s, ilman ulkonevia osia)

42,5 × 94,0 × 7,2 mm

#### Mitat (l/k/s)

42,7 × 94,2 × 7,5 mm

#### Paino

Noin 55 g
Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Takaisin ylös