WALKMAN-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Käytön aloittaminen > Osat ja painikkeet > Osat ja painikkeet

## Osat ja painikkeet

Korvanappien asentaminen

1. BACK/HOME-painike [Tietoja]

Tätä painamalla voit siirtyä yhden näytön ylöspäin tai palata edelliseen valikkoon.
Voit tuoda Home-valikon näkyviin painamalla BACK/HOME-painiketta jonkin aikaa.

1. Viisisuuntainen painike (*1) [Tietoja]

Painamalla tätä voit aloittaa toiston tai soittimen näyttövalikoiden selaamisen.
(*1) Painikkeessa on kohopiste. Se helpottaa painikkeen käyttöä.

1. Kuulokeliitäntä (*1)

Työnnä kuulokkeiden pistoke liitäntään niin, että se napsahtaa paikalleen. Jos kuulokkeet on kytketty väärin, ääni ei ehkä kuulu kuulokkeista oikein.
(*1) Melunvaimennustoiminto edellyttää, että käytät soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita. Soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita ei voi käyttää muiden mallien eikä muiden laitteiden kanssa.

1. WM-PORT-liitäntä

Tähän voit kytkeä USB-kaapelin (vakiovaruste) tai lisälaitteen (lisävaruste). Voit myös kytkeä soittimen televisioon AV-kaapelilla (lisävaruste).

1. Näyttö

1. VOL + (*1)/– -painike

Painamalla tätä voit säätää äänenvoimakkuutta.
(*1) Painikkeessa on kohopiste. Se helpottaa painikkeen käyttöä.

1. OPTION/PWR OFF -painike [Tietoja]

Painamalla tätä saat näkyviin asetusvalikon.
Jos painat OPTION/PWR OFF -painiketta jonkin aikaa, näyttö sammuu ja soitin siirtyy valmiustilaan [Tietoja].

1. HOLD-kytkin

Voit suojata soittimen tahattomalta käytöltä kuljetuksen ajaksi HOLD-kytkimen avulla. Kun HOLD-kytkin siirretään nuolen suuntaan, mitkään käyttöpainikkeet eivät toimi. HOLD-kytkimen siirtäminen vastakkaiseen suuntaan poistaa HOLD-toiminnon käytöstä.

1. Hihnan kiinnitysaukko

Tähän kiinnitetään kantohihna (lisävaruste).

1. RESET-painike [Tietoja]

Voit palauttaa soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESET-painiketta pienellä neulalla tai muulla esineellä.

### Korvanappien asentaminen

Jos korvanapit eivät istu korviin, melunvaimennus ei ole paras mahdollinen. Melunvaimennusta ja äänenlaatua voi parantaa vaihtamalla korvanappien kokoa tai muuttamalla niiden asentoa niin, että ne istuvat korvissa miellyttävästi ja tiukasti.
Kuulokkeisiin kiinnitetään M-koon korvanapit ennen toimitusta. Jos sinusta tuntuu, että M-koon korvanapit eivät istu korviisi, vaihda niiden tilalle S- tai L-koon korvanapit (vakiovaruste). Voit tarkistaa korvanappien koon katsomalla niiden väriä sisäpuolelta.
Kun vaihdat korvanapit, kierrä ne lujasti kiinni kuulokkeisiin, jotta korvanappi ei irtoa ja jää korvaasi.
Joissakin maissa tai joillakin alueilla on saatavilla SS-koon korvanappeja, jotka ovat S-kokoa pienempiä.

#### Korvanappien koot (värimerkintä sisäpuolella)

#### Korvanapin irrottaminen

Pidä kiinni kuulokkeesta ja vedä korvanappi pois sitä samalla vääntäen.
Vihje

- Jos korvanappi on liukas eikä sitä voi irrottaa, aseta sen ympärille kuiva ja puhdas liina.

#### Korvanapin kiinnittäminen

Työnnä korvanappia sen sisäosia samalla vääntäen kuulokkeeseen niin, että kuulokkeen ulkoneva osa peittyy kokonaan.
Takaisin ylös