WALKMAN Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Başlarken > Parçalar ve Kontroller > Parçalar ve kontroller

## Parçalar ve kontroller

Kulaklık lastiklerini takma

1. BACK/HOME düğmesi [Ayrıntılar]

Bir liste ekranı düzeyi yukarı çıkmak veya önceki menüye dönmek için basın.
Home menüsünü görüntülemek için BACK/HOME düğmesini basılı tutun.

1. 5 fonksiyonlu düğme (*1) [Ayrıntılar]

Çalma işlemini başlatmak veya müzikçaların ekran menülerinde gezinmek için basın.
(*1) Üzerinde dokunduğunuzda hissedebileceğiniz bir çıkıntılı nokta vardır. Düğme işlemlerinde bu çıkıntılı noktadan yararlanabilirsiniz.

1. Kulaklık jakı (*1)

Kulaklık fişi yerine oturana kadar itin. Kulaklık doğru bağlanmazsa, ses kulaklıktan düzgün çıkmayabilir.
(*1) Gürültü Engelleme fonksiyonu sadece ürünle verilen kulaklıkla kullanılabilir. Ürünle verilen kulaklık sadece bu modellerle kullanılabilir ve başka cihazlarla kullanılamaz.

1. WM-PORT jakı

Birlikte verilen USB kablosunu (ürünle verilir) veya isteğe bağlı çevre birimlerini (ürünle verilmez) bağlamak için kullanın. Video/ses çıkış kablosunu (ürünle verilmez) kullanarak müzikçaları bir televizyona da bağlayabilirsiniz.

1. Ekran

1. VOL + (*1)/– düğmesi

Ses düzeyini ayarlamak için basın.
(*1) Üzerinde dokunduğunuzda hissedebileceğiniz bir çıkıntılı nokta vardır. Düğme işlemlerinde bu çıkıntılı noktadan yararlanabilirsiniz.

1. OPTION/PWR OFF düğmesi [Ayrıntılar]

Seçenek menüsünü görüntülemek için basın.
OPTION/PWR OFF düğmesini basılı tutarsanız, ekran kapanır ve müzikçalar bekleme moduna girer [Ayrıntılar].

1. HOLD düğmesi

Müzikçaları taşırken HOLD düğmesini kullanarak, müzikçaların yanlışlıkla çalışmasını önleyebilirsiniz. HOLD düğmesi ok yönünde kaydırıldığında, tüm işlem düğmeleri devre dışı kalır. HOLD düğmesini aksi yöne kaydırırsanız, HOLD fonksiyonu devre dışı kalır.

1. Askı deliği

Bu, bir askı bağlamak için kullanılır (ürünle verilmez).

1. RESET düğmesi [Ayrıntılar]

Müzikçaları varsayılan ayarlara sıfırlamak için RESET düğmesine küçük bir pim vb. ile basın.

### Kulaklık lastiklerini takma

Kulaklık lastikleri doğru bir şekilde oturmuyorsa, gürültü engelleme etkisi optimum olmaz. Gürültü engellemeyi optimize etmek ve daha iyi ses kalitesinin keyfini sürebilmek için, kulaklık lastiklerini başka bir boydakiyle değiştirin veya kulaklık lastiklerinin konumunu kulağınıza rahat ve sıkı bir şekilde oturacak şekilde ayarlayın.
Sevkiyattan önce kulaklığa M boyundaki kulaklık lastikleri takılmıştır. M boyundaki kulaklık lastiklerinin kulaklarınıza uymadığını hissediyorsanız, S veya L boyundaki kulaklık lastiklerini (ürünle verilir) kullanın. Kulaklık lastiklerinin boyundan, içindeki renge bakarak emin olun.
Kulaklık lastiklerini değiştirirken, kulaklık lastiklerinin kulaklıktan ayrılıp kulağınızın içinde kalmasını önlemek için bunları kulaklıklara iyice takın.
SS boyundaki kulaklık lastikleri, bazı ülkelerde/bölgelerde bulunan S boyundakilerle benzerdir.

#### Kulaklık lastiği boyları (iç renk)

#### Bir kulaklık lastiğini çıkartmak için

Kulaklığı tutarken, kulaklık lastiğini çevirerek çekin.
İpucu

- Kulaklık lastiği kayıyorsa ve çıkartılamıyorsa, bunu kuru yumuşak bir bezle tutun.

#### Bir kulaklık lastiğini takmak için

Kulaklığın çıkıntılı parçası tamamen örtülünceye kadar kulaklık lastiğinin iç parçalarını çevirerek kulaklığın içine itin.
En üste geri dön