Reader™ Benutzerhandbuch
Drucken
Startseite > Erste Schritte > Akku > Laden des Readers

## Laden des Readers

Das Lade-/Akkusymbol rechts in der Statusleiste gibt Aufschluss über die Akkuladung. Einzelheiten dazu finden Sie in Details.
Wenn diese niedrig ist, laden Sie den Akku im Reader anhand einer der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Methoden.

1. USB-Anschluss

1. Lade-/Betriebsanzeige

### Laden über den Computer

1. Schalten Sie den Computer ein.

1. Schließen Sie den Reader über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.

Warten Sie, bis der folgende Bildschirm angezeigt wird.

Funktion | Beschreibung
Installieren der Reader-Software oder Übertragen von Daten | Tippen Sie auf [Ja], um während des Ladens die Reader-Software zu installieren oder Dateien vom Computer auf den Reader zu übertragen. Der Reader kann während der Übertragung jedoch nicht bedient werden. Wenn der USB-Speicherbildschirm auf dem Reader angezeigt wird, wird dieser vom Computer erkannt und die Laufwerke „READER“ und „SETUP“ werden am Computer angezeigt. Wenn nicht mehr das Symbol *, sondern das Symbol angezeigt wird, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Kabel vom Reader und vom Computer. Nach kurzer Zeit erscheint der Bildschirm [Startseite]. * Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn sich der Reader im Datenübertragungsmodus befindet.
Laden des Reader s | Tippen Sie auf [Nein] oder drücken Sie die Taste (Zurück), um wieder zum vorherigen Bildschirm zu wechseln. Sie können auch die Taste (Startseite) drücken. Der Bildschirm [Startseite] wird angezeigt. Wenn nicht mehr das Symbol , sondern das Symbol angezeigt wird, ist der Ladevorgang abgeschlossen. In diesem Modus wird der Reader vom Computer nicht erkannt*. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Kabel vom Reader und vom Computer. * Dies kann je nach den Einstellungen des Computers variieren.

Hinweis

- Der Computer muss eingeschaltet sein, damit der Reader geladen werden kann. Der Reader wird nicht geladen, wenn der Computer in den Ruhezustand oder Energiesparmodus wechselt. Lassen Sie den Computer beim Laden des Readers eingeschaltet und sorgen Sie für eine stabile und unterbrechungsfreie Stromversorgung.

- Die Taste (Ein/Aus) kann nicht verwendet werden, wenn der Reader an den Computer angeschlossen ist und geladen wird.

- Wenn Sie den Reader ausschalten, indem Sie im Lademodus auf [Einstellungen] [Gerät ausschalten] tippen, wird der Reader nicht weiter geladen.

Tipp

- Sie können den Reader auch über das Netzteil (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, gesondert erhältlich) laden. Mit diesem Verfahren dauert es etwa 2 Stunden, bis der Akku vollständig geladen ist.

- Um vom Lademodus in den Datenübertragungsmodus zu wechseln, tippen Sie auf die Statusleiste, so dass das Benachrichtigungsfenster angezeigt wird tippen Sie auf [Per USB verbunden] [Ja].

### Lade-/Akkusymbol

Das Lade-/Akkusymbol zeigt den Ladestatus oder die ungefähre Restladung des Akkus an.

Symbol | Beschreibung
| Bei vier Balken ist der Akku vollständig oder beinahe vollständig geladen. Die Anzahl der Balken nimmt ab, wenn sich die Akkuladung verringert. Wird kein Balken mehr angezeigt, ist fast keine Restladung mehr vorhanden.
| Der Akku ist vollständig geladen.
| Der Akku wird geladen.

Zum Seitenanfang