Reader™ Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Operazioni preliminari > Connettività wireless > Unione a una rete Wi-Fi®

## Unione a una rete Wi-Fi®

Per connettersi a Internet in modalità wireless, è necessario configurare una connessione Internet wireless (Wi-Fi®) attenendosi ai passaggi riportati di seguito.

### Preparativi per la configurazione di una connessione Wi-Fi

Prima di connettersi a un punto di accesso è necessario attivare [Wi-Fi] sul dispositivo Reader.

1. Premere il pulsante (Home) toccare [Applicazioni] [Impostazioni] [Impostazioni Rete wireless].

1. Spuntare la casella di controllo a destra di [Wi-Fi] per attivare la rete Wi-Fi.

Il segno di spunta indica che [Wi-Fi] è attivato. Wi-Fi è disattivato per impostazione predefinita.
In alternativa è possibile toccare la barra di stato [Wi-Fi]. Vedere Dettagli.
Suggerimento

- È consigliabile disattivare [Wi-Fi] quando non è in uso per prolungare la durata della batteria del dispositivo Reader.

- Attivare [Attesa wireless] se si desidera prolungare la durata della batteria. Vedere Dettagli.

#### Icone di stato Wi-Fi

Le icone nella barra di stato indicano lo stato della connessione Wi-Fi.

Icona | Stato
| Wi-Fi è attivato. Il numero di barre indica l’intensità del segnale Wi-Fi.
| La funzionalità di rete Wi-Fi del dispositivo Reader è nella modalità di attesa. Vedere Dettagli.
| Non è disponibile un punto di accesso Wi-Fi.
| L’impostazione [Wi-Fi] è disattivata.

### Scelta di un tipo di connessione

A seconda dell’ambiente Wi-Fi è possibile connettersi a un punto di accesso con uno dei metodi riportati di seguito.
Le domande riportate di seguito consentono di determinare la situazione più idonea per l’impostazione della connessione di rete Reader del dispositivo Wi-Fi.

1. Internet

*WPS: Wi-Fi Protected Setup

Caso A

Un router WPS compatibile con Wi-Fi dotato di pulsante WPS Dettagli

Caso B

Un router WPS compatibile con Wi-Fi dotato di ingresso PIN Dettagli

Caso C

Connessione a un router Wi-Fi senza supporto WPS Dettagli

Caso D

Connessione a una rete Wi-Fi disponibile Dettagli

Configurazione manuale

Configurazione manuale di una connessione di rete Wi-Fi; connessione a un punto di accesso con SSID invisibile. Vedere Dettagli.

### Caso A: un router Wi-Fi compatibile con WPS dotato di pulsante WPS

Il dispositivo Reader è compatibile con WPS (Wi-Fi Protected Setup), che consente di effettuare facilmente una connessione Wi-Fi con il pulsante “WPS” o “Connettersi” sul router Wi-Fi compatibile con WPS. Attivare [Wi-Fi] e toccare [Impostazioni Wi-Fi] nella schermata [Impostazioni Rete wireless]. In alternativa è possibile attivare [Wi-Fi] toccando la barra di stato e quindi toccando [Impostazioni Wi-Fi].

1. Toccare [Config. con pulsante WPS] [Avviare].

1. Premere il pulsante “WPS” o “Connetti” sul router Wi-Fi entro 2 minuti.*

Il dispositivo Reader tenta di stabilire automaticamente una connessione Wi-Fi.
* Il nome del pulsante sul router Wi-Fi può variare.

1. Pulsante “WPS” o “Connetti”

1. Dopo che la schermata Reader ha segnalato il completamento della configurazione è possibile toccare [OK].

Lo stato della connessione wireless viene visualizzato nella barra di stato. Vedere Dettagli.
Per informazioni più tecniche vedere Dettagli.

### Caso B: un router Wi-Fi compatibile con WPS dotato di ingresso PIN

Se il router Wi-Fi compatibile con WPS non supporta la configurazione mediante pulsante di comando è possibile connettersi utilizzando un PIN (Personal Identification Number). Attivare [Wi-Fi] e toccare [Impostazioni Wi-Fi] nella schermata [Impostazioni Rete wireless]. In alternativa è possibile attivare [Wi-Fi] toccando la barra di stato e quindi toccando [Impostazioni Wi-Fi].

1. Toccare [Aggiungere Rete Wi-Fi] [Metodo PIN WPS] [Avviare].

Sullo schermo del dispositivo Reader viene visualizzato un codice PIN.
Immettere il PIN nel router Wi-Fi. Consultare il manuale di istruzioni del router Wi-Fi per ulteriori dettagli.

1. Toccare [OK] sul dispositivo Reader dopo aver immesso il PIN.

Dopo qualche istante, il dispositivo Reader si connette automaticamente alla rete wireless.
Lo stato della connessione wireless viene visualizzato nella barra di stato. Vedere Dettagli.
Per informazioni più tecniche vedere Dettagli.

### Caso C: connessione a un router Wi-Fi senza supporto WPS

Attivare [Wi-Fi] e toccare [Impostazioni Wi-Fi] nella schermata [Impostazioni Rete wireless]. In alternativa è possibile attivare [Wi-Fi] toccando la barra di stato e quindi toccando [Impostazioni Wi-Fi].

1. Toccare [Scansione].

I punti di accesso disponibili sono elencati sotto [Reti Wi-Fi].

Voce | Descrizione
| SSID di rete
| Tipo di protezione
| Indicatore di pagina
| Icona di cambio pagina
| La funzionalità Wi-Fi è attivata e il dispositivo Reader ha rilevato una rete non protetta.
| La funzionalità Wi-Fi è attivata e il dispositivo Reader ha rilevato una rete protetta. Il router Wi-Fi a cui si intende connettersi richiede una password. La password potrebbe anche chiamarsi chiave WEP, chiave WPA, chiave di crittografia, chiave di rete e così via.

1. Toccare il SSID (Service Set Identifier) del router Wi-Fi nell’elenco [Reti Wi-Fi]. Per i dettagli sulla determinazione del SSID del router Wi-Fi consultare il manuale di istruzioni del router Wi-Fi.

1. Se viene richiesta una password toccare l’area di immissione e immettere la password utilizzando la tastiera su schermo.

1. Toccare [Connettere].

Il dispositivo Reader si connette alla rete Wi-Fi.
Lo stato della connessione wireless viene visualizzato nella barra di stato. Vedere Dettagli.
Per informazioni più tecniche vedere Dettagli.

### Caso D: connessione a una rete Wi-Fi disponibile

Alcuni punti di accesso wireless pubblici, detti anche “hotspot”, sono aperti e consentono una connessione agevole. Attivare [Wi-Fi] e toccare [Impostazioni Wi-Fi] nella schermata [Impostazioni Rete wireless]. In alternativa è possibile attivare [Wi-Fi] toccando la barra di stato e quindi toccando [Impostazioni Wi-Fi].

1. Toccare [Scansione].

I punti di accesso disponibili sono elencati sotto [Reti Wi-Fi].

Voce | Descrizione
| SSID di rete
| Tipo di protezione
| Indicatore di pagina
| Icona di cambio pagina
| La funzionalità Wi-Fi è attivata e il dispositivo Reader ha rilevato una rete non protetta.
| La funzionalità Wi-Fi è attivata e il dispositivo Reader ha rilevato una rete protetta. Il router Wi-Fi a cui si intende connettersi richiede una password. La password potrebbe anche chiamarsi chiave WEP, chiave WPA, chiave di crittografia, chiave di rete e così via.

1. Toccare il SSID (Service Set Identifier) del router Wi-Fi nell’elenco [Reti Wi-Fi].

1. Se viene richiesta una password toccare l’area di immissione e immettere la password utilizzando la tastiera su schermo.

1. Toccare [Connettere].

Lo stato della connessione wireless viene visualizzato nella barra di stato.

1. È possibile che l’applicazione [Browser] si avvii automaticamente per la connessione a un punto di accesso pubblico. In caso contrario, avviare l’applicazione [Browser] manualmente; premere il pulsante (Home) e toccare [Applicazioni] [Browser].

1. La schermata del browser può riportare ulteriori informazioni sul completamento della connessione. Attenersi alle istruzioni per quanto possibile.

Per informazioni più tecniche vedere Dettagli.

### Impostazione manuale di una connessione Wi-Fi

È possibile configurare manualmente una connessione di rete Wi-Fi immettendo le informazioni necessarie per la connessione. Attivare [Wi-Fi] e toccare [Impostazioni Wi-Fi] nella schermata [Impostazioni Rete wireless]. In alternativa è possibile attivare [Wi-Fi] toccando la barra di stato e quindi toccando [Impostazioni Wi-Fi].

1. Toccare [Aggiungere Rete Wi-Fi].

1. Toccare [Registrazione manuale].

1. Toccare l’area di immissione [SSID] ed effettuare l’immissione utilizzando la tastiera su schermo.

1. Toccare il menu [Metodo di protezione] (il valore predefinito è [Aprire]) e toccare il tipo di protezione supportato.

1. Toccare l’area di immissione [Password] e immettere la password utilizzando la tastiera su schermo, quindi toccare [Fatto] [Salvare].

1. Toccare il SSID di rete salvato nell’elenco [Reti Wi-Fi] della schermata [Impostazioni Wi-Fi].

1. Se viene richiesta una password toccare l’area di immissione e immettere la password utilizzando la tastiera su schermo.

1. Toccare [Connettersi].

Il dispositivo Reader si connette alla rete Wi-Fi.
Lo stato della connessione Wi-Fi viene visualizzato sulla barra di stato. Vedere Dettagli.
Per informazioni più tecniche vedere Dettagli.

### Note generali sulla connettività Wi-Fi

- Tenere premuto in corrispondenza di un SSID di rete nell’elenco [Reti Wi-Fi] per visualizzarne lo stato e le informazioni correlate.

- Prima di connettersi a una rete wireless è opportuno verificare tutti i requisiti e i dettagli su nome utente e/o password con il provider di servizi Internet/Wi-Fi.

- È possibile configurare fino a 20 connessioni di rete Wi-Fi.

- Il dispositivo Reader non supporta alcuni sistemi personalizzati di protezione delle reti Wi-Fi. Per i dettagli rivolgersi al provider di servizi Internet/Wi-Fi.

- Se si modifica la password di una rete Wi-Fi a cui si è connessi, il dispositivo Reader tenta di riconnettersi alla rete Wi-Fi utilizzando la nuova password.

- Per utilizzare un indirizzo IP statico, premere il pulsante (Menu) toccare [Avanzate] nella schermata [Impostazioni Wi-Fi] toccare [Usare IP statico]. Non cambiare l’impostazione, salvo diversa indicazione di un amministratore di rete, in quanto la connessione di rete Wi-Fi potrebbe non essere stabilita correttamente.

- Se il SSID (Service Set Identifier) di un punto di accesso è privato, immettere manualmente le informazioni per la connessione Wi-Fi.

- Il punto di accesso può filtrare l’accesso per indirizzo MAC. Per controllare l’indirizzo MAC premere il pulsante (Home) toccare [Applicazioni] [Impostazioni] [A proposito di] [Informazioni sul dispositivo], quindi registrare l’indirizzo MAC nel punto di accesso per stabilire una connessione Wi-Fi.

- Una volta connessi a una rete Wi-Fi è possibile visualizzare la velocità, la sicurezza e altri dettagli sulla rete Wi-Fi premendo il pulsante (Menu) e toccando [Informazioni sulla connessione] nella schermata [Impostazioni Wi-Fi].

- Dopo la configurazione, è possibile connettersi a un punto di accesso semplicemente toccandolo nell’elenco [Reti Wi-Fi] e toccando [Connettersi].

Vai all'inizio della pagina