# Resolução de problemas

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Apenas sai som de um canal.

- Se a saída de áudio de um dispositivo externo ligado ao gravador de IC for mono e o modo de gravação estiver programado para “192kbps(MONO)” (SHQ) ou “128kbps(MONO)” (HQ), os sons são gravados apenas num canal. Nesse caso, programe o modo de gravação para “48kbps(MONO)” (SP) ou “8kbps(MONO)” (LP) no menu.

### Tópico relacionado

- Selecionar o modo de gravação (REC Mode)