# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Reproduzir o som gravado

1. Deslize o interruptor HOLD・POWER ON/OFF na direção de “POWER ON/OFF” para ligar o gravador de IC ou na direção do centro para libertar o estado HOLD do gravador de IC.
   Aparece a janela do modo de paragem.
2. Selecione o ficheiro pretendido a ser reproduzido.
   Caso não selecione um ficheiro, o ficheiro que acabou de ser gravado será reproduzido.
3. Prima PLAY/STOP・ENTER.

   A reprodução começa e o indicador de operação () acende-se a verde.

4. Prima VOL –/+ para ajustar o volume.

#### Nota

- Para clientes apenas na Europa:

  Se “AVLS” estiver programado para “ON” no menu e o indicador “AVLS” acender, não é possível ajustar o volume para um nível que exceda o nível especificado pela função AVLS. Se pretender desativar a função e reproduzir ficheiros com o volume original, utilize o menu para programar “AVLS” para “OFF”.

#### Sugestão

- Prima (parar) para parar a reprodução.

### Tópico relacionado

- Ligar a alimentação
- Libertar a função HOLD
- Selecionar uma pasta e um ficheiro
- Várias operações durante a reprodução