# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Selecionar a sensibilidade do microfone (Mic Sensitivity)

Pode programar a sensibilidade do microfone para o microfone incorporado. Programe este menu antes de começar a gravar.

1. No modo de paragem ou gravação, selecione DISP/MENU - “Detail Menu” - “Mic Sensitivity” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

2. Prima – ou + para selecionar o nível de sensibilidade do microfone pretendido e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Prima (parar) para sair do modo de menus.

#### Descrições dos itens de menu

Pode selecionar um dos seguintes itens de menu.

High:

Para gravar um som distante do gravador de IC ou um som baixo, como uma gravação efetuada numa divisão espaçosa.

Medium:

Para gravar o som de uma conversa ou reunião normal, como uma gravação efetuada num espaço de reuniões ou durante uma entrevista.

(Programação inicial)

Low:

Para gravar texto ditado com um microfone à frente da boca, um som próximo do gravador de IC ou um som alto.

#### Nota

- Durante a gravação FM, a programação Mic Sensitivity está desativada (apenas ICD-PX333F).

### Tópico relacionado

- Gravar transmissões de rádio FM (apenas ICD-PX333F)