# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Lista de menus

A lista abaixo apresenta os itens de menu e o modo de funcionamento no qual o gravador de IC pode fazer alterações aos menus.

- Add/Overwrite: modo de paragem
  - Add: Adicionar uma gravação a um ficheiro previamente gravado (Add)
  - Overwrite: Adicionar uma gravação de substituição durante a reprodução (Overwrite)
- VOR: modo de paragem, modo de gravação

  Começar a gravar automaticamente em resposta ao som – a função VOR

- DPC(Speed Control): modo de paragem, modo de reprodução

  Ajustar a velocidade de reprodução – função DPC (Digital Pitch Control)

- Easy Search: modo de paragem, modo de reprodução

  Procurar o ponto pretendido rapidamente (Easy Search)

- Alarm: modo de paragem

  Reproduzir um ficheiro à hora desejada programando um alarme

- AVLS: modo de paragem, modo de reprodução

  Ligar ou desligar a função AVLS (apenas modelos europeus)

- Protect: modo de paragem

  Proteger um ficheiro

- Divide: modo de paragem
  - Divide Current Position: modo de paragem

    Dividir um ficheiro na posição atual

  - Divide All Track Marks: modo de paragem

    Dividir um ficheiro em todas as posições de marca de faixa

- Move & Copy: modo de paragem
  - Move File: modo de paragem

    Mover um ficheiro para outra pasta

  - File Copy: modo de paragem

    Copiar um ficheiro para a outra memória

- Delete: modo de paragem
  - Erase Track Mark: modo de paragem

    Apagar uma marca de faixa

  - Erase All Track Marks: modo de paragem

    Apagar todas as marcas de faixa no ficheiro selecionado de uma só vez

  - Erase All: modo de paragem

    Apagar todos os ficheiros de uma pasta

- Select Memory: modo de paragem

  Selecionar a memória

- FM Radio(*): modo de paragem

  Sintonizar estações de rádio FM manualmente (varrimento manual) (apenas ICD-PX333F)

- Auto Preset(*): modo de receção de rádio FM (*)

  Predefinir estações de rádio FM automaticamente (apenas ICD-PX333F)

- DX/LOCAL(*): modo de receção de rádio FM (*), modo de gravação de rádio FM (*)

  Mudar a sensibilidade de receção de rádio FM (apenas ICD-PX333F)

- Scan Sensitivity(*): modo de receção de rádio FM (*)

  Mudar a sensibilidade de varrimento (apenas ICD-PX333F)

- Audio Output(*): modo de receção de rádio FM (*), modo de gravação de rádio FM (*)

  Mudar a saída de rádio FM entre o altifalante e os auscultadores (apenas ICD-PX333F)

- Detail Menu: modo de paragem, modo de reprodução, modo de gravação
  - REC Mode:

    Selecionar o modo de gravação (REC Mode)

  - Mic Sensitivity: modo de paragem, modo de gravação

    Selecionar a sensibilidade do microfone (Mic Sensitivity)

  - LCF(Low Cut): modo de paragem, modo de gravação

    Reduzir o ruído durante a gravação (LCF(Low Cut))

  - Select Input: modo de paragem

    Selecionar o modo de entrada (Select Input)

  - Continuous Play: modo de paragem, modo de reprodução

    Reproduzir um ficheiro repetidamente

  - Noise Cut Level: modo de paragem, modo de reprodução

    Reduzir o ruído no som de reprodução e tornar a voz humana mais nítida – função de redução de ruído

  - LED: modo de paragem

    Ligar ou desligar o indicador de operação (LED)

  - Language: modo de paragem

    Programar o idioma do visor

  - Date&Time: modo de paragem

    Acertar o relógio utilizando o menu

  - Time Display: modo de paragem

    Selecionar a visualização do relógio (Time Display)

  - Beep: modo de paragem

    Ligar ou desligar o sinal sonoro (Beep)

  - Auto Power Off: modo de paragem

    Programar o período de tempo para o gravador de IC desligar (Auto Power Off)

  - Format: modo de paragem

    Formatar a memória (Format)

* Apenas para ICD-PX333F