# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Evitar operações acidentais (HOLD)

Pode desativar todos os botões (HOLD) para evitar operações acidentais durante o transporte do gravador de IC, etc.

1. Deslize o interruptor HOLD・POWER ON/OFF na direção de “HOLD” para desativar os botões enquanto a alimentação estiver ligada.

   HOLD” aparece durante cerca de 3 segundos, para indicar que todas as operações efetuadas através dos botões se encontram desativadas.

#### Nota

- Quando a função HOLD é ativada durante a gravação, todas as operações efetuadas através dos botões são desativadas. Para interromper a gravação, cancele a função HOLD primeiro.

#### Sugestão

- Mesmo que a função HOLD esteja ativada, pode interromper a reprodução do alarme premindo qualquer botão. (Não é possível interromper a reprodução normal.)

### Tópico relacionado

- Libertar a função HOLD