# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Controlar o som durante a gravação

Se ligar os auscultadores à tomada (auscultadores), pode controlar a gravação.

1. Ligue os auscultadores à tomada (auscultadores).
2. Prima VOL -/+ para ajustar o volume de controlo.
   Controlar o volume não afeta o nível de gravação.

#### Nota

- Se o fio dos auscultadores tocar no gravador de IC enquanto estiver a controlar a gravação, o gravador de IC pode gravar um ruído sussurrante. O ruído sussurrante pode ser reduzido se segurar o fio longe do gravador de IC.

### Tópico relacionado

- Gravar som a partir dos microfones incorporados