# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Visor quando a função HOLD está programada

#### Nota

- A janela mostrada acima apresenta indicações, números ou itens para efeitos de explicação. A janela real pode ser diferente das apresentadas aqui.

1. Mensagem apresentada quando a função HOLD está programada para “ON”.

   “HOLD” aparece durante aproximadamente 3 segundos quando desliza o interruptor HOLD・POWER ON/OFF na direção de “HOLD”.

### Tópico relacionado

- Evitar operações acidentais (HOLD)
- Libertar a função HOLD