# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ajustar a velocidade de reprodução – função DPC (Digital Pitch Control)

Pode ajustar a velocidade de reprodução dentro de um intervalo entre 0,50 vezes e 2,00 vezes. O ficheiro é reproduzido com tons naturais através de uma função de processamento digital.

1. No modo de paragem ou reprodução, selecione DISP/MENU - “DPC(Speed Control)” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

2. Prima – ou + para selecionar “ON” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Durante a reprodução, prima – ou + para ajustar a velocidade de reprodução.

   A velocidade diminui 0,05 vezes (de ×0.50 a ×1.00).

   A velocidade aumenta 0,10 vezes (de ×1.00 a ×2.00).

   Se mantiver premido cada botão, pode mudar a velocidade continuamente.

   A velocidade de reprodução está programada para “×0.70” quando adquire o gravador de IC.

#### Nota

- A função de redução de ruído não funciona se programar “DPC(Speed Control)” para “ON”.

#### Sugestão

- Para retomar a velocidade de reprodução normal, selecione “OFF” no passo 2.