# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Ligar ou desligar o indicador de operação (LED)

Ativa ou desativa o indicador de operação durante o funcionamento.

1. No modo de paragem, selecione DISP/MENU - “Detail Menu” - “LED” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

2. Prima – ou + para selecionar “ON” ou “OFF” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.
3. Prima (parar) para sair do modo de menus.

#### Descrições dos itens de menu

Pode selecionar um dos seguintes itens de menu.

ON:

Durante o acesso à memória, gravação ou reprodução, o indicador de operação acende-se ou pisca.

(Programação inicial)

OFF:

O indicador de operação não se acende nem pisca, mesmo durante o funcionamento.

#### Nota

- Quando o gravador de IC está ligado a um computador, o indicador de operação acende-se ou pisca, mesmo que o “LED” esteja programado para “OFF”.